**Техническое задание**

Необходимо предоставить схему усиления проема на первом этаже 12-ти этажного здания.

Металлоконструкции, которые необходимо применять при усилении данного проема, положение проема относительно стеновых панелей, его габариты, положение проема на плане помещений указаны ниже в разделе «Исходные данные».

Состав чертежей:

1-й лист: схема усиления проема и порядок проведения монтажных работ

2-й (3-й) лист: детализация узлов:

- креплений металлоконструкций к стеновой панели

- крепления стойки из уголков на металлическую пластину


- стыков металлоконструкций, не отображенных на 1-м листе.


Работа по предоплате 50% от оговоренной суммы.

**Исходные данные:**

Проем 1000х2140(h) в стеновой панели по оси 11 между осями А и Б

Разрез с указанием положения проема (см. ниже):



Положение на плане:

Рекомендации по усилению (п.2 на рисунке):

