|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | **Конструктивные решения** | * **Фундамент**: по плитам ПАГ, в соотв. с прил. №2. * **Несущий каркас:** металлический, нижний и верхний периметр, профильная труба, согласно проекта КМ, по расчету. * **Стены**: Сэндвич панели с креплением к мет. каркасу. * **Крыша**: по мет. фермам пролетом на ширину здания. |

**Каркас** металлический, нижний и верхний периметр, профильная трубы 40\*80\*3, 100\*50\*3, Согласно проекта КМ.

**Стены:** Сэндвич панель на основе ПСБ-C (толщина 10 мм) на основе пенополистирола. RAL 9003 наружный , внутренней 9003 цвет белый )

Внешняя отделка кассетами WINBOND RAL …..

**Крыша:** Мягкая (мембранная) Фальш крыша (ФРИЗ) с отделкой композитными панелями типа WINBOND RAL ……( цвет по согласованию) ( 3- х сторон) . Организованный водосток.

**Площадь 360 м2**

