
**Схема помещения (с размерами в метрах) площдь первого этажа 250 м²**


Проект вентиляции должен быть спроектирован на основании действующих нормативных документах:

Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 и прочих.



Зеленым показано предполагаемое место вывода вытяжки. Голубым - приточная вентиляция.

**Фото помещения снаружи, куда будут выходить трубы вентиляции**



Высота здания 35 метров. Выход вытяжек - должен тянуться на крышу.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Помещение отапливаемое. На данный момент не холодно.

Работает обычно на первом этаже до 8 человек.


На втором 5 человек.

Необходима Приточная установка для свежего воздуха. (или приточно вытяжная).

Должна быть экономной.

Питание от электричества.

Вытяжки от рабочих мест с вредными факторами. Все установки должны располагаться внутри помещения.



ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА БЛАГОВЕСТ ВПУ-1000/6-380/2-GTC

[VENTS ВПА-1 315-6,0-3](https://market.yandex.ru/product/1721949251?nid=69226)