Что нужно было выполнить:

1. Кровля, либо ремонт (если это возможно) с учетом что необходимо заделать сущ.отверстия естественной вентиляции, либо замена;

2. Стены внутренние: в мокром отделении - восстановить, оштукатурить, выполнить гидроизоляцию, окрасить; в сухом отделении – оштукатурить, выполнить гидроизоляцию, окрасить; Под гидроизоляцие видимо имеется в виду антикоррозийная защита (вы как думаете?). МУ по антикоррозийке прикладываю;

3. Стены наружные: оштукатурить, зашить сайдингом, оформление согласно фирменного стиля (прикладываю правила);

4. Окна и двери – заменить;

5. Полы – восстановить, выполнить гидроизоляцию, окрасить;

6. Выполнить необходимые отверстия для новой системы вентиляции;

7. Лестница в сухом отделении – заменить с учётом норм (нам не нравится наклон, вроде по нормам такой нельзя), так же заменить ограждение для данной лестницы;

8. В сухом отделении предусмотреть новое перекрытие из решетчатого металлического листа, с откидными металлическими люками для монтажа/демонтажа насосов (над каждым насосом);

9. Заменить тельфер и соответственно подобрать для него новый двутавр или оставить старый, но нам не нравиться как сейчас он закреплен, на фото видно;

10. Выполнить подливку фундаментов под насосы;

11. В мокром отделении предусмотреть новый мостик с перилами (думаем из такого же металла как и перекрытие в сухом отделении;

12. Соответственно предусмотреть демонтаж всего старого, выше перечисленного.