Необходимо произвести обмеры помещений с нанесением на план всех размеров,

расположение инженерных сетей (стояки канализации, отопление, ГВС, ХВС), размеры крылец. Фотоотчет.

Конечная форма – файл в автокаде.
Необходимые работы:
1. Начерченный обмерный план в Автокаде с размерами.
2. Обмеры фасада.
3. Фото дефектов с их кратким описанием.
3. Указание на плане инженерных сетей (отопление, канализация, водопровода с указанием диаметров стояков)
4. обмеры крылец или иных конструкций входа (обязательно фото)
5. фотографии помещений, инженерных сетей. (не меньше 30 штук)
6. Материалы основных строительных конструкций
7. Если есть проект на помещение у банка, его тоже сфотографировать.
8. Высота потолка до плиты и подвесного потолка (при наличии)