Требуется разработать рабочую документацию по односкатному навесу (металоконструкция).

Приблизительные размеры 6,00\*4,00 метра

С одной стороны навес анкеруется к существующей кирпичной стене, с другой стороны опорные стойки.

Схема навеса и фото места установки в приложении.

Дополнительные условия:

- свайный фундамент

- монолитная плита

- монолитные ступени

- обложенные кирпичем колоны и простенки

- временная кровля поликарбонат

Важно: предусмотреть в дальнейшем переделку кровли под эксплуатируемую с минимальными доработками, для эксплуатации кровли в качестве балкона 2-го этажа



