Составление ТУ для :

1. Блочно-модульные котельные, номинальной производительностью от 0,5 до 60 МВт, паропроизводительностью от 0,5 до 30 тонн пара в час, на твердом, жидком и газообразном топливе, типа: ТКУ, ТКУ-П, МВКУ, МПВКУ, БКУ, МКУ, БМК, ТБКУ, ТКУМ, АБМК, КБТа, КБКУ и их модификации.
2. Автоматизированные Блочные Индивидуальные тепловые пункты. Автоматизированные Блочные Центральные тепловые пункты (на раме, в контейнерном исполнении)
3. Трубы металлические дымовые:

-Труба дымовая стальная утепленная;

- Труба дымовая стальная самонесущая,

- Металлическая дымовая труба на расстяжках;

- Дымовая труба фасадного типа;

- Колонная самонесущая дымовая труба;