**«*Оказание услуг по проектированию кислородоснабжения и вакуумного трубопровода торакального отделения №6*»**

При проектировании:

* + в проекте применить медную трубу.
  + Точка подключения осуществляется на 5 этаже в комнате нахождения кислородной и вакуумной развязки. Место для установки новой вакуумной станции на техническом этаже рядом с существующей действующей вакуумной станцией.
  + Трубопроводы провестипод подвесным потолком в коридоре отделения.
  + Соединения труб выполнить высокотемпературной пайкой.
  + Трубопроводы прокладывать согласно СНиП, СП.
  + Предусмотреть в коридоре отсекающую коробку с вентилем и манометром (вакуума, кислорода).
  + В палатах предусмотреть клапанную систему СКБ-1.
    1. . Качество результатов проектных работ должно соответствовать требованиям и условиям. Требованиям действующей нормативной документации.

4. Срок выполненияпроектных работ 7 календарных дней.

5. Выдать задания смежным разделам.