Объем геометрический – 525 литров

Объем рабочий – 500 литров

Форма емкости цилиндрическая с коническим дном на трех опорах.

Патрубок слива продукта Ду 50

Материал внутренней обечайки нержавеющая сталь AISI 304

Материал рубашки нержавеющая - сталь AISI 430

Материал облицовки - нержавеющая сталь AISI 430 (зеркальная)

Материал термоизоляционного слоя - минеральная вата

Нагрев - электрические ТЕНы мощность 45 кВт 5квт Х 9 шт. в двух ТЕНовых коробках на плоском дне рубашки обогрева, 30 и 15 кВт соответственно.

Расширительный бачек теплоносителя в рубашку.

Крышка плоская крепится на шпильках.

Часть крышки 1/3 откидывается на петлях.

Перемешивающее устройство рамного типа 28 -30 об/мин.

Привод SITI 1,5 кВт.