**Задача 1:**

Есть перекрытие между 1 и 2 м этажом в части лестницы, его надо нарастить на 50-60 см — точное значение сообщу.

Необходимо положить еще 1 небольшой прогон на него профлист с нахлестом на текущий профлист. касательно восстановления армирования — ваши предложения ? (есть вариант через хим анкер в текущую стяжку закрепиться и продолжить армирование и залить это все бетоном.






**Задача 2:**

Нужно слева от ступенек сделать пандус, конструктивно примерно 1 метр получится , т.к. под данной плитой есть своды с кирпичной кладкой и лежат рельса.











Задача 3:

Есть окно стали отбивать штукатурку от вертикальных стен и свод стал немного не устойчивый. Нужно усиление оконного проема. Предположительно или перемычка или П- образное усиление



