**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детской площадки в районе жилых домов 30 и 34 по ул. Солнечной.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №**п.п.** |   **Перечень данных** |  **Основные данные** |
| **1** |  **2** |  **3** |
| 1. | Основание для выполнения  | Адресная инвестиционная программа 2020г. |
| 2. | Наименование объекта | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детской площадку в районе жилых домов 30 и 34 по ул. Солнечной. |
| 3. | Заказчик | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области. |
| 4. | Привлечение субподрядчиков | Привлечение субподрядных организаций допускается. За работы выполненные субподрядчиком в полной мере несёт ответственность Подрядчик. |
| 5. | Место выполнения работ | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, территория в районе жилых домов 30 и 34 по ул. Солнечной.  |
| 6. | Сроки проектирования | Начало выполнения работ:Первый рабочий день, следующий за днем подписания Сторонами Контракта. Срок выполнения работ 60(шестьдесят) календарных дней. |
| 7. | Проектная организация (исполнитель) | По муниципальному контракту  |
| 8. | Стадийность проектирования и сроки проектирования | Рабочая документация |
| 9. | Источник финансирования | Местный бюджет. |
| 10. | Исходные данные, выдаваемые Заказчиком | - Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. |
| 11. | Требования к архитектурно - строительным решениям | При проектировании предусмотреть:- устройство пешеходной дорожки с асфальтовым покрытием между домами 30 34 по ул. Солнечная;- места перехода через улицу выполнить с понижением бортового камня;- устройство новой детской площадки с ограждением с демонтажем старых тротуарных плит; - установку скамеек для родителей и урн для мусора возле детских игровых комплексов;- озеленение данной придомовой территории с посадкой кустов и установкой цветочных клумб;- отвод воды с территории площадки;- подходные дорожки выполнить из мелкоразмерных тротуарных плиток, покрытие площадки бесшовное, водопроницаемое из каучуковой или резиновой крошки;- на детской площадке предусмотреть песочницу (для малышей), карусель (для детей до 6 лет), качели (преимущественно сдвоенные) и горку;- установку информационного стенда. Набор малых форм и схему расстановки предварительно согласовать в рабочем порядке.Песочницу вынести за пределы площадки с резиновым покрытием и покрытие зоны для песочницы выполнить из гранитного отсева. |
| 12. | Состав работ по проектированию | 1. Произвести инженерно-геодезические изыскания, выполнить топосъёмку в объеме, необходимом для проектирования, в масштабе 1:500.2. Выполнить рабочую документацию с разделами:- пояснительная записка;- генплан благоустройства территории:а) схема планировочной организации земельного участка;б) разбивочный план с координатами поворотных точек М 1:500;в) план дорожек и площадки М 1:500;г) план расположения малых архитектурных форм и переносных изделий М 1:200;д) план озеленения территории М 1:500;е) план организации рельефа М 1:200;ж) план земляных масс М 1:500;з) разрезы (узлы) дорожек, площадки М1:20.- сметная документация по ТСНБ- 2001 в редакции 2014года для Ленинградской области.(в смете предусмотреть восстановительную стоимость зеленых насаждений при необходимости). |
| 13. | Требования к документации  | 1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах должны соответствовать:а) СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. б) СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.в) СП 42.13330.2016 Свод правил Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. 2. Принятые в рабочей документации изделия и оборудование фирм- производителей (малые формы и т.п.) должны соответствовать техническому регламенту 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых и спортивных площадок" инормативным стандартам, которые распространяются на объекты благоустройства:- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;- ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;- ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования;- ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования;- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытие игровых площадок. Определение критической высоты падения.3. Работы выполнить согласно заданию на разработку рабочей документации, и действующему законодательству РФ (СНиПы, СП, ГОСТы, и т.д.). |
| 14. |  Требования к согласованию проектной документации. | Подрядчик согласовывает рабочую документацию с:- отделом капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа;- отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сосновоборского городского округа;- комитетом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа;- при попадании в охранную зону инженерных сетей согласовать с эксплуатирующими организациями.Исполнитель согласовывает отчёт об инженерно-геодезических изысканиях с СМБУ "ЦИОГД". |
| 15. | Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику  | Заказчику передать:– отчёт по геодезическим изысканиям в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (PDF, DWG) на CD носителе; 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (PDF, DWG) передать в СМБУ «ЦИОГД»;– документацию в 3-х экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (PDF, DWG, XLSX) на CD носителе1. Заказчику передать 3 экз. рабочей документации и отчета об инженерно-топографических изысканиях на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (DWG и PDF). |

Председатель КУ ЖКХ А.А.Кобзев