Нужна эстакада металлическая стационарная, чтобы закатывать контейнеры 0,75 с отходами на бортовой автомобиль.

**Емкость, л**

750

**Макс. нагрузка**

350

**Собственный вес**

77 кг

**Глубина, мм**

900

**Высота, мм**

1300

**Ширина, мм**

900

**Вес крышки**

11 кг

Высота подъема от уровня земли на 1,4 м.

Ширина эстакады 1,2 максимум 1,5 м

Высота бортиков 0,5 м

Длина эстакады максимум 10 м.

Схема въезда и выгрузки ниже. (эстакада синим, бортики розовым)



У эстакады предусмотреть цельный откидной мостик к бортовому автомобилю примерно 0,5 м-0,7м (на рисунке широкая эстакада и мостика 2)

 