**К сметной части**

1. Сметную документацию выполнить в нормативной базе ТСНБ-2001 с актуальными дополнениями.
2. Сметную документацию необходимо пересчитать в текущий уровень цен расчетными индексами к элементам прямых затрат ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» с разницей на момент прохождения экспертизы не более 6 месяцев.
3. Форму локальных смет согласно ПЦСН-2014 МО с изменениями (приложение №5) принять в двух уровнях цен: по каждой расценке, разделу, смете показать итоги затрат в базовом уровне с пересчетом в текущий уровень построчно.
4. Стоимости материальных ресурсов максимально принимать по ТССЦ, КТЦ, ФССЦ, КТЦ МО, (оборудование), только потом можно применять прайс-листы.

***Локальный сметный расчёт №07-01-01 Благоустройство.***

1. Принять устройство подпорных стенок из коробчатых габионов по ТЕР30-08-047-01, укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями по ТЕР30-08-048-01 - полный комплекс работ и материалы учтены расценками.
2. Исключить п.6 - щебеночная подготовка учтена расценкой ТЕР30-08-048-1.
3. Согласно тому 0023-ПЗ объект проектирования - подпорная стена высотой от 1,5 до 3 м. протяженностью 386 м и прилегающий к ней откос, засеянный травяным газоном, площадью 7419,29 м2. Откорректировать площадь согласно проекту, принять п.9 по ТЕР01-02-040-02, п.8 исключить.