ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектирование каркаса откатных ворот, фундамента.

Комплектующие предполагаем использовать фирмы: <https://www.rolls.ru/sistemy_otkatnykh_samonesushchikh_vorot/>

1. Ворота №1
	1. Ширина проема в свете – 11,9 метра.
	2. Откат в правую сторону.
	3. Длина возможного отката 15 метров.
2. Ворота №2
	1. Ширина проема в свете – 10 метров.
	2. Откат в правую сторону.
	3. Длина возможного отката 13,3 метра.
3. Ворота №3
	1. Ширина проема в свете – 5,3 метров.
	2. Откат в левую сторону.
	3. Длина возможного отката 15 метра.



**ВАЖНО! Ворота № 2 и 3 сходятся друг к другу под углом 45 градусов.**

Все ворота должны иметь световую, звуковую сигнализацию, дистанционное управление, аварийные датчики.
Материал обшивки ворот – с одной стороны – проф. лист С21, толщиной, не менее 0,5 мм.