Технические условия

на подключение к сети интернет и ЛВС

Этажность: 2 этажа;

Кадастровый номер земельного участка: Срок **действия** условий на подключение: 3 года.

1. Точка подключения к сети ЛВС располагается на 1-м этаже существующего лабораторно- административного корпуса (3).
2. Технические требования для подключения, а так же к выполняемым мероприятиям для осуществления подключения:
   1. От проектируемого лабораторно-диагностического корпуса (1) до лабораторно-административного здания (3) осуществить прокладку оптического кабеля марки ОТЦ(Н)-16 A-2,7 под землей в полиэтиленовой трубе диаметром не менее 50мм.
   2. Монтаж оптического кабеля по зданию (3) до места установленного оборудования (коммутационная комната) выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008.

2.3. Место подключения (кроссировки ВОЛС) располагается в центре здания на 1-м этаже существующего лабораторно-административного корпуса (коммутационная).

2. Проектные решения выполнить в полном объеме, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ, предоставить Заказчику исполнительную документацию.