Перепроектирование котельной Ромашково

1. Заменить котельное оборудование на котлы Viessmann Vitoplex 100 /250 кВт

Использовать горелки **Weishaupt,**

1. Управление блоками автоматики Vitotronic 300 (CM1), Vitotronic 100 (HC1B), Vitotronic 200 HK3B
2. Логика управления прописана в пояснительной записке приложенного проекта другого объекта
3. Откорректировать насосные группы вентиляции и ГВС ( ввиду уменьшения нагрузки) при необходимости.( см. приложение нагрузки)
4. Откорректировать диаметр дымоходов.
5. Заменить вспомогательное оборудование ( Бойлеры , гидравлический разделитель и насосные группы на Viessmann). Проверить диаметры подающих и обратных трубопроводов.
6. Выполнить спецификацию.
7. Выполнить проект в соответствии с СП для дальнейшего согласования с газовыми службами.