Крыша (состав

Разборка и повторная укладка утеплителя чердачного перекрытия с заменой пароизоляции и заменой самого утеплителя (процент замены определить по месту) с укладкой гидроветрозащитной пленки.

Существующие слуховые окна, включая жалюзи, остаются на месте.


Установка лестниц к слуховым окнам (утраченных).

Для предупреждения гниения древесины и защиты её от возгорания предусмотреть огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Перелакс 3000». Огнезащитной обработке подвергаются все деревянные конструкции кровли и ходовые мостики до 2-й группы огнезащитной эффективности.

Что начертить:

1. План чердака
2. План с ходовыми мостиками
3. План с утеплителем + сечение по перекрытию
4. План усиления 2-х проемов на 2 ом этаже
5. Узлы усиления проемов металлической обоймой

Состав перекрытия с утеплителем



* Можете предложить свой состав (чердачное перекрытие- железобетонное монолитное). Сейчас на чердаке перекрытие завалено мусором. Есть ли стяжка не знаю, но предлагаю включить ремонт 50%

Фото чердака























В дополнение высылаю фасады, чтобы посмотреть где находятся слуховые окна

План чердака

2-ой этаж. Два новых проемов по оси 7/1/И-М



Новый проем

Под дверь 900х2300 плюс коробка

Новый проем

Под дверь 900х2300 плюс коробка