**Навес для техники**

Предусмотреть навес для техники размером 26\*11м (внешние размеры).

Фасадные въезды высотой не менее 5,5м.

Максимальная высота до кровельного профлиста по задней стенки – 6,6м.

Предусмотреть 4 сектора для въезда техники шириной по 6м - крайние и 7м - средние (чертеж фасада №1).

Задний ряд стоек предусмотреть максимально близко к существующей стене здания с дополнительным креплением их к ней.

Предусмотреть связи по торцевым стойкам (выбор по металла согласно расчета нагрузок).

Предусмотреть связи между фасадным и задним рядами стоек (выбор по металла согласно расчета нагрузок).

Предусмотреть прогоны (выбор металла и частота рядов согласно расчета нагрузок) для зашивки кровли и торцевых стен профлистом Н60 толщиной 0,7мм.

Задней стенкой служит существующая стена здания. Передняя стенка не предусмотрена.

Строительство предусмотрено в Ростовской области, Родионово-Несветайский район.

Фотографии места расположения навеса приложены. Задний стойки максимально близко к существующей стене здания, слева вплотную к имеющейся пристройке, справа по углу существующего здания.