Техническое задание для расчета опалубки.

**Опалубка вертикальных конструкций на отм. – 4.750:**

1. опалубка на колонны для выполнения общего объема в 6 захваток.
2. опалубка всех лестнично-лифтовых узлов
3. опалубка наружной стены в осях 18/1 – 22 вдоль осей А и Л. И по 22 оси.

Высоту набираем щитами 3+1,5м крупнощитовой опалубки.

**Опалубка плиты перекрытия на отм. -0,080:**

1. опалубка перекрытия в осях 1 -11 на системе объемной стойки.
2. Палуба: балка фанерно-деревянная (БДК) главная, брус 100х100 – распределяющий., фанера ламинированная 18мм

Итоговые документы: Чертеж раскладки опалубочной сиcтемы в формате \*.pdf или автокаде и спецификация.