Основная задача.

Оставить действующее чердачное перекрытие, кровли не касаемся.

Проверочный расчет чердачного перекрытия с определением его несущей способности.

Эти данные мы  будем передавать заказчику для кап. ремонта, если экспертиза и будет то негосударственная .  
Суть такая, к этому перекрытию заказчик в будущем планирует крепить новые шумоизолирующие отделочные панели и какое-то световое   оборудование.

Поэтому стоит задача произвести поверочный расчет и определить несущую способность перекрытия.

Данные.

Стены - керамический кирпич 640 мм.

Здание 60-х годов.

Фотографий много – выберите нужные. (Извините за лишнюю информацию, на всякий случай не стал ничего удалять)