# Чек-лист по Паркингу

на проектные работы

г. Санкт-Петербург «30» августа 2023г.

1. Распределение элементов и групп по рабочим наборам
2. Шрифты
3. Листы со штампами подписями фамилиями
4. Трубы ВК от кровли до фундамента
5. Разуклонки полов
6. Привязки проемов в жб ЛК – проверить по КР (местоположение сбоку ЛК или с торца)
7. Ведомости, спецификации: полов, окон, дверей, стен, потолков теплых пом., элементов ограждений
8. Потолки лифт. Шахт с утеплением 150 мм пеноплекс со штукатуркой по сетке – то же на кровле вертикальных стенок
9. Площадки в ЛК – продолжение перекрытий полуэтажей или отдельные – проверка по КР
10. Двери в ЛК противопожарные, в теплых пом. – по нормативам
11. Ворота в паркинге (2 шт.) подъемно секционные
12. Узлы
13. Проемы в утеплителе в лифт.шахтах
14. Кладочные планы будут только тех этажей – где есть кладка из блоков с перемычками(ведомость перемычек): цокольный, 1й, кровля, 5й и 6й этажи – проверить по КР бетонные стены или кладка
15. Задвоение помещений
16. Нанести (скопировать) жб балки консольных частей паркинга – по КР
17. Проверка отверстий по КР в перекрытиях (без перфорации в ЛК)
18. Границы перекрытий и полов