# Группа проектировщиков для разработки проектной и рабочей документации КПП № 1, № 2

## Состав проектируемой площадки

Предусмотреть два одноэтажных здания КПП размером ориентировочно 6х14 м..

Более подробные материалы смотрите во вложении

### Объем работ:

Проектная документация

1. Полный комплект документации по инженерным дисциплинам

2. Задание на разработку:

- спец разделов;

- общих инженерных томов;

- сводного плана инженерных систем и генеральный план;

Рабочая документация

BIM модель опциональна

## Технические характеристики проектируемого объекта:

1. Предусмотреть два одноэтажных здания КПП размером ориентировочно 6х14 м.
2. В составе КПП предусмотреть:

на КПП № 1 коридор шириной не менее 2 м (проходная зона) для прохода сотрудников и посетителей, с целью размещения турникетов;

на КПП № 1 помещение «Бюро пропусков», оборудованное окном с выдвижным лотком или открывающимся окном для приема – выдачи документов посетителей и зоной оформления пропусков;

на КПП № 1 кабинет начальника отдела охраны;

зал ожидания посетителей;

помещение для размещения работников охраны и ТСО, оборудованное окном, обеспечивающим визуальный контроль за проходной зоной и залом ожидания посетителей;

камеры для хранения личных вещей персонала и посетителей;

раздевалки;

санузлы;

душевые;

сушильные комнаты;

комнату приема пищи и комната отдыха;

помещение (место) для заряжания и чистки оружия;

оружейную комнату.

1. Стены – энергоэффективная кладка из силикатного кирпича с устройством конструкции вентилируемых фасадов и облицовкой кассетными панелями, перегородки кирпичные. Утеплитель стен «Rockwool»
2. Фундаменты – ленточные из сборных фундаментных блоков, плит.
3. Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные плиты.
4. Кровля – двухскатная из металлочерепицы, по деревянной обрешетке.
5. Водоотвод – организованный.
6. Отделка помещений – по нормативным требованиям и требованиям фирменного стиля ООО «Газпром трансгаз Москва».
7. Остекление помещений выполняется согласно РД 78.36.003-2002 (не ниже 3-го класса защиты).
8. Полы определить требованиями СНиП.
9. Планировку выполнить в соответствии с рекомендациями Заказчика, с учетом нормативных требований размещения вводных узлов инженерного обеспечения.

## Объем работ:

Проектная документация

1. Полный комплект документации по инженерным дисциплинам

2. Задание на разработку:

- спец разделов;

- общих инженерных томов;

- сводного плана инженерных систем и генеральный план;

Рабочая документация

BIM модель опциональна

# Коллеги добрый день! Требуется группа проектировщиков для разработки проектной и рабочей документации для КПП № 1, № 2

## Состав проектируемой площадки

Предусмотреть два одноэтажных здания КПП размером ориентировочно 6х14 м..

Более подробные материалы в личном сообщении

### Объем работ:

Проектная документация

1. Полный комплект документации по инженерным дисциплинам

2. Задание на разработку:

- спец разделов;

- общих инженерных томов;

- сводного плана инженерных систем и генеральный план;

Рабочая документация

BIM модель опциональна

### Контакты

ФИО: Кубат Лариса, Сергей Савицкий

Номер телефона: 8-988-386-45-22

Email: savitskiy@ksp.group; [kubat@ksp.group](mailto:kubat@ksp.group)

Пишите в личку или на почту