Площадь участка 2,56Га, площадь проездов 1,24Га, площадь сооружений 11100м2 (в т.ч. с внутренней ливневой канализацией 10100м2).

К2: предусмотреть буферную емкость и КНС для выпуска в канализацию Ду200-Ду250 (800м) (не входит в объем проекта), прокладываемую за пределами участка.

Число выпусков К2 от склада – 6 (по одной стороне с шагом 24м)

Предусмотреть очистные сооружения с площади проездов.

В2: Наружный пожарный водопровод - от насосной на площадке.

К1: подключение к существующей КНС на участке, число выпусков от склада – 4 (по одной стороне длиной 120м), один выпуск от котельной и один от насосной;

В1: от имеющегося на участок ввода Ду100, предусмотреть ввод в склад, в насосную (Ду100 с учетом пополнения резервуаров), в котельную.