Серверная ~20м2 на 3 этаже 4 этажного офисного здания.

Установлены:

* две сплит системы Fujitsu General настенного типа ASYG12LLCE-R/ AOYG12LLCE-R. (2х3,4кВт). Блок управления и ротации БУРР-2М регулирует работу этих сплитов.
* две канальные сплит системы SYSTEMAIR SYSPLIT DUCT 120HP Q/ SYSPLIT DUCT 120HP R (2х35кВт). Кондиционеры управляются проводным пультом ДУ SYSCONTROL WC 29.

Наружные блоки всех сплит систем расположены на кровле здания.

Требуется- Исполнительная документация.