Требования к содержанию отчёта об обследовании строительных

конструкций фундамента, расположенного по адресу: Московская обл.

# Ростверк.

## Необходимы схемы армирования ростверка в виде разрезов поперечных сечений с указанием армирования (см. пример на рис. 1.1). При этом на схеме расположения фундаментов необходимо выявить участки ростверка с различным армированием и для каждого такого участка выполнить разрез поперечного сечения.



|  |  |
| --- | --- |
| Рисунок  |  1.. Схема армирования ростверка в виде разреза (пример). |

## На схеме расположения фундамента необходимо выявить и обозначить все имеющиеся разрушения и дефекты ростверка (трещины и т. п.). При этом по каждому выявленному дефекту следует дать подробное описание с указанием их геометрических параметров.

# Сваи.

Необходимо выявить:

## фактическое наличие свай под ростверком;

## тип и количество свай;

## длину и массогабаритные характеристики свай;

## места забивки свай (шаг свай, привязку свай к координационным осям);

## схемы и узлы примыкания (сопряжения) элементов конструкций;

## несущую способность свай по материалу.