Необходимо выполнить рабочую документацию для внутренней теплотрассы, от существующего ИТП до отдельно стоящего здания в районе Лахта, г. Санкт-Петербург.

Разделы ТС, ИТП, КУУТ.

Обязательно выезд на объект для уточнения трассировки по месту.

Длина от ИТП до здания 100м.

Прокладка – бесканальная.

Материал трубопроводов – п/э труба в ППУ изоляции

Предусмотреть: закрытый контур с теплообменником и циркуляционным насосом в ИТП, в подключаемом здании коллекторы для подключения контура отопления и вентиляции, смесительный узел для контура отопления, узел учета тепла для внутреннего пользования.

Нагрузка 165 кВт с параметрами 90/70 °С.

Объект не поднадзорный теплосети и ГАСН.