Задание

Восстановление (замена) существующего инженерно-технического оборудования защитных сооружений гражданской обороны(пртиворадиационного укрытия) согласно СП в соответствии с требованиями ГО и ЧС РФ

Защитные сооружения 2 шт расположены в цокольном этаже производственного цеха. Вместимость 1-50 чел, 2-280 чел.

Общая площадь м2- 58 и 140 м2 соответственно.

Общий объем , м3- 132 и 350 м3 соответственно.

Количество входов-4 входа

Класс убежища (группа укрытий )-А-V

Объемы проекта

ПЗ

КМ

ВО

Электроснабжение

Связь

ВК

Опросные листы оборудования

Заказ специф.

Сметы (ФЕР 2014 г.)

Исход данные и ТУ по требованию.