1. Необходимо запроектировать монолитную фундаментную плиту мелкого заложения. Отметка верха плиты +0.300 от дневной поверхности грунта. В плите будут замоноличены трубы теплого пола. Необходимо предусмотреть утепление основания, торца и отмостки плиты. Также предусмотреть гидроизоляционные мероприятия.
2. Запроектировать монолитные перекрытия первого и второго этажа.
3. Высота первого и второго этажа изменяется и составит 3,5 метра. В предоставленном проекте указаны другие (старые) высотные отметки.
4. Наружные стены из: БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ RAUF 14.3 NF М/100 510 мм., Полнотелый лицевой кирпич TERCA (Эстония). Внутренние по проекту.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формат | Размеры, мм | Расход |
| *VАТ 65* | *250x120x65* | |

1. 