**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Раздел АР (архитектурная часть) состоит из:

Планировка участка;

Фасады дома (с отделкой, на фасадах маркируются окна и двери);

Поэтажные планы;

Разрезы конструктивные со ссылками на узлы в конструкциях, ведомость полов;

Спецификация столярки (окна двери);

Дымовые (вентиляционные) каналы с по этажными сечением;

Расчет по лестнице.

Раздел КР (конструктивная часть) состоит из:

План осей дома;

План фундаментов;

Сечение фундаментов с указанием армирования;

План цоколя;

План плит перекрытия на отметке +0,000;

Кладочный план 1 этажа;

Перемычки 1 этажа;

Опорный пояс;

План плит перекрытия на отметке следующего этажа;

Кладочный план 2 этажа;

Перемычки 2 этажа;

Плиты или пояса со ссылками на разрезы в АР;

Конструкция стропил (со всеми узлами, ссылками на разрезы в АР);

План крыши с привязками в сложных местах;

Сводная ведомость основных материалов.















