Добрый день!

Наша компания является проектировщиком **по объекту «Реконструкция автовокзала и двух автостанций».**

Мы подбираем специалиста для разработки решений (разделов **МПТА (Мероприятия по противодействию террористическим актам), (ГОЧС)** «**Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»**

Если вы имеете возможность и желание выполнить предлагаемую работу, прошу направить Ваше предложение по стоимости работ в течение 2 дней.

**Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Наименование раздела | Срок выполнения (по этапам) | Примечания |
|  | 1. Раздел **(МПТА) «Мероприятия по противодействию террористическим актам»**
 | ***1 этап*:** Разработка предварительных решений 50% от ПД сдача ГИПу - **10.09.2018** ***2 этап:*** Разработка проектной документации (том ПБ) по 87 ПП – до **10.10.2018*****3 этап:*** Прохождение государственной экспертизы: – регламентные сроки экспертизы (**грубо заход октябрь**) | - В объем работ входят все вопросы по разделу «Мероприятия по противодействию террористическим актам»:- Раздел 9 по 87 Постановлению Правительства;-Объемы для сметных групп;- Все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части раздела по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы. |
| 1. Раздел **(ГОЧС) «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»**
 | ***1 этап*:** Разработка предварительных решений 50% от ПД сдача ГИПу - **10.09.2018** ***2 этап:*** Разработка проектной документации (том ПБ) по 87 ПП – до **10.10.2018*****3 этап:*** Прохождение государственной экспертизы: – регламентные сроки экспертизы (**грубо заход октябрь**) | - В объем работ входят все вопросы по разделу «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»:- Раздел 9 по 87 Постановлению Правительства;-Объемы для сметных групп;- Все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части раздела по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы. |

Обязательное условие: возможность оперативно отвечать на звонки и письма.

|  |
| --- |
| **Комментарии по объекту и работе:** |
| **Реконструкция автовокзала двух автостанций**В объём работ входит проектирование 3 объектов:**1 Объект:****Реконструкция здания автостанции №1**Общие требования к проекту и показатели объекта:- Площадь участка – 14 534 кв. м;- Действующее предприятие. Сохранение основных видов деятельности в период строительства;-Обеспечить непрерывность технологического процесса работы автостанции, предусмотрев реконструкцию объекта по этапам. Разбивку реконструкции на этапы согласовать с Заказчиком;- Пассажирские перевозки в объеме 5 000.0 человек в сутки;- Показатели до реконструкции: общая площадь здания 990,7 кв. м., строительный объем 7133,42 куб. м.; (после реконструкции площадь увеличивается до 1200-1500 м. кв. за счет пристройки и/или надстройки).-Количество сотрудников предприятия 52 человека;Проектом предусмотреть:-Пропускную способность автовокзала в объеме 5 000,0 человек в сутки;-Реконструкцию помещений существующего здания автовокзала. Набор помещений принять по ведомственным строительным нормам ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции». Для размещения необходимых помещений и увеличения общей площади здания запроектировать встройку второго этажа в пространстве двухсветного зала ожиданий. Рассмотреть возможность пристройки, надстройки здания, предусмотреть замену витражей, облицовку фасадов. Предусмотреть внутреннюю отделку помещений (Раздел АР выполняет другой специалист (контакт будет предоставлен дополнительно));-Ограждение территории автовокзала, обустройство пунктов пропуска и досмотра с учетом требований транспортной безопасности Федерального закона от 09.02.2007г. №16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О транспортной безопасности» (с изм. и доп., вступ. В силу с 21.12.2016);-Реконструкцию площадки посадки и высадки пассажиров, организацию движения транспортных средств на привокзальной площади, зону отстоя автобусов, контрольные пункты въезда и выезда с территории;-Реконструкцию проездов, тротуаров с твердым покрытием, вертикальной планировки участка для обеспечения отвода дождевых и талых вод в ливневую канализацию;-Благоустройство выполнить в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».-Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и эксплуатации и объекта предусмотреть в соответствии с Требованиями к оборудованию автовокзалов (утв. Приказом Минтранса РФ от 1 ноября 2010 года № 234) и другими действующими нормами РФ (Раздел ТХ выполняет другой специалист (контакт будет предоставлен дополнительно));-Предусмотреть все необходимые мероприятия для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения» в соответствии с «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2 Объект:****Реконструкция автостанции №2**Общие требования к проекту и показатели объекта:-Площадь участка – 3 706 кв. м;-Пассажирские перевозки в объеме 550 человек в сутки;-Площадь земельного участка 3706 кв. м.;-Показатели до реконструкции:-Общая площадь здания 198,4 кв. м.;-Строительный объем 520 куб. м.;-Количество сотрудников предприятия 3 человека;-Обеспечить непрерывность технологического процесса работы автостанции, предусмотрев реконструкцию объекта по этапам. Разбивку реконструкции на этапы предусмотреть проектной документацией, согласовать с Заказчиком;Проектом предусмотреть:-Пассажирские перевозки в объеме 550 человек в сутки;-Реконструкция помещений существующего здания автостанции. Набор помещений принять по ведомственным строительным нормам ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции». Для размещения необходимых помещений и увеличения общей площади здания запроектировать пристройку (Раздел АР выполняет другой специалист (контакт будет предоставлен дополнительно));Предусмотреть облицовку фасадов существующего здания с пристройкой. Предусмотреть внутреннюю отделку помещений;-Ограждение территории автовокзала, обустройство пунктов пропуска и досмотра с учетом требований транспортной безопасности Федерального закона от 09.02.2007г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016г.);-Реконструкцию площадки посадки и высадки пассажиров, организацию движения транспортных средств на привокзальной площади, зону отстоя автобусов, контрольные пункты въезда и выезда с территории, крытые перроны с учетом одновременного отправления автобусов;-Реконструкцию проездов, тротуаров с твердым покрытием, вертикальной планировки участка для обеспечения отвода дождевых и талых вод;-Благоустройство выполнить в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 13.10-Предусмотреть все необходимые мероприятия для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения» в соответствии с «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**3 Объект:****Реконструкции автостанции №3**Общие требования к проекту и показатели объекта:-Площадь участка – 352 кв. м;-Пассажирские перевозки в объеме 100,0 тысяч человек в год;-Площадь земельного участка 462 кв. м.;-Показатели до реконструкции:-Общая площадь здания 89,58 кв. м.;-Строительный объем 246 куб. м.;-Количество сотрудников предприятия 3человека.Проектом предусмотреть:-Пассажирские перевозки в объеме 100,0 тысяч человек в год.-Реконструкцию помещений существующего здания автостанции. Набор помещений принять по ведомственным строительным нормам ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции». Для размещения необходимых помещений и увеличения общей площади здания запроектировать пристройку (Раздел АР выполняет другой специалист (контакт будет предоставлен дополнительно));-Предусмотреть облицовку фасадов существующего здания с пристройкой;-Предусмотреть внутреннюю отделку помещений;-Ограждение территории автовокзала, обустройство пунктов пропуска и досмотра с учетом требований транспортной безопасности Федерального закона от 09.02.2007г. (в ред. от 06.07.2016) № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016);-Реконструкцию площадки посадки и высадки пассажиров, организацию движения транспортных средств на привокзальной площади, зону отстоя автобусов, контрольные пункты въезда и выезда с территории, крытые перроны с учетом одновременного отправления автобусов;-Реконструкцию проездов, тротуаров с твердым покрытием, вертикальной планировки участка для обеспечения отвода дождевых и талых вод.-Благоустройство выполнить в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». -Предусмотреть все необходимые мероприятия для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения» в соответствии с «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Итого площадь участков под размещение объектов и здания:**Объект 1 (автовокзал)** – 14 534 кв. м; здание 990 кв. м., делаем межэтажное перекрытие в общем зале автовокзала с увеличением площади до 1200-1500 кв. м.**Объект 2 (автобусная станция)** – 3 706 кв. м; здание 200 м. кв., сносим и строим такое же примерно 200-300 м. кв. **Объект 3 (автобусная станция)** – 352 кв. м; здание 90 м. кв., сносим и строим такое же примерно 200-300 м. кв.Размещение проектируемого объекта выполнить с учётом сложившейся застройки окружающей территории;Внутриплощадочные дороги должны иметь твёрдое покрытиеПри проектировании необходимо учитывать следующие нормы:-Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».-Документацию разработать в соответствии с требованиями-Федерального закона № 16-ФЗ от 9 февраля 2007 г. «О транспортной безопасности»;-ОДМ 218.6.006-2012, утвержденного распоряжением Федерального дорожного агентства от 22.08.2012г. № 619-р «Методические рекомендации по оснащению автовокзала, автостанции, трамвайного депо и троллейбусного парка инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности» (с изм. и доп. вступ. в силу);-Постановления от 14 сентября 1016г. № 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры;-Требованиями к оборудованию автовокзалов (утв. Приказом Минтранса РФ от 1 ноября 2010 года № 234).-Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;-Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации»;-Объект проектирования должен соответствовать требованиям транспортной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.-Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасных условий перевозки пассажиров и багажа в соответствии с требованиями законодательства о транспортной безопасности на время производства работ, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.-Планировку помещений, отделочные материалы, цветовые решения, инженерное оборудование согласовать с Заказчиком.-Работы должны соответствовать настоящему техническому заданию на проектирование, градостроительному законодательству, требованиям нормативных документов, действующих в РФ: СНиП, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, договору.Документацию разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, в редакции от 23.01.2016г. и ГОСТ Р 21.1101-2013.Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получения от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении **Viber.**Для всего закладываемого оборудование НЕОБХОДИМО предоставление прайс-листов при учёте закупок в Иркутской области для последующего составления конъюнктурного анализа сметчиком. Прайсы должны быть «вшиты» в том.Оборудование должно быть преимущественно Российского производства.Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки. |
| **Исходные данные:** |
| Предоставляются следующие предварительные данные, для возможности оценки объемов работ:* Технические задания на проектирование (по трем объектам);
* Схемы размещения участков (токосъёма в автокаде будет предоставлена при начале проектных работ);
* Град. Планы участков;
* Поэтажные планы зданий;
* ТУ по разделу ЭС, СС;
* ТУ от ГУ МЧС;
* Остальные исходные данные будут выданы по запросу при начале проектных работ.
* Общие фото объектов

\*До начала работ проектировщику будут выданы актуализированные материалы с комментариями ГИПа.Все имеющиеся исходные данные можно скачать по ссылке:[**http://fayloobmennik.cloud/7307629**](http://fayloobmennik.cloud/7307629)Все материалы, находящиеся по вышеуказанной ссылке, дополняются и обновляются по мере сбора ИРД и процесса проектирования. |
| **Важные условия:** |
| - Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем часть разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.- Максимальная стоимость работ: **20 000 руб.** Предложения со стоимостью выше на рассмотрение не передаются. - работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен требования компании):*1. Предварительные решения – приемка ГИПом 50% от объема разделов ПД – 15%**2. Сдача ПД полный объем – 25%**3. Прохождение экспертизы – 30%**4. Разработка рабочей документации – 30%*- Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-5 дней после окончания сбора предложений;- Форма сотрудничества: расписка о выполнении работПо желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании). |

|  |
| --- |
| **Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)** |
| №п/п |  Вопрос | Ответ |
| 1 | Ваше предложение по стоимости работ | Цифра не более 20 тыс. руб. |
| 2 | Согласие с предложенными этапами работ и оплат | (да/нет) |
| 3 | Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны) | ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить |
| 4 | Готовность приступить к работе с ***03.10.18 г.*** | (да/нет) |
| 5 | Указать перечень необходимых исходных данных | (список) |
| 6 | Просим прислать примеры ранее выполненных Вами разделов (можно в любом формате, можно фрагменты).  | (примеры приложением или ссылкой) |
| 7 | Какие государственные экспертизы проходили вы лично? | (список) |
| 8 | Встречные вопросы/предложения при наличии | (список) |
| 9 | Ваше резюме | Приложением |
| 10 | Укажите, пожалуйста, все ли примеры разрабатывали **самостоятельно, либо в составе группы** |  |

***P.S.*** *Если вы не хотите получать предложения от нас к рассмотрению ответьте обратным письмом «Удалите из рассылки». Спасибо и извините за неудобство в этом случае, исключим Вас.*