|  |
| --- |
| **Техническое задание на проектирование строительно-монтажных и пусконаладочных работ стационарной дизель-генераторной установки мощностью 105 кВт по адресу: г. Оха** |
| В проекте предусмотреть: |
| * конструкторские и объемно-планировочные решения на стационарную установку ДГУ в контейнере типа «Север» |
| * санитарно-технические решения |
| * систему электроснабжения с устройством АВР, электротехнические решения |
| * систему заземления и зануление |
| * прокладка питающих кабелей от щита АВР контейнера до электрощитовой РТПС |
| * прокладка сетей аварийной автоматики и пожарной сигнализации |
| * экспертные заключения центра гигиены и эпидемиологии |
| * справки по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о фоновых концентрациях вредных веществ и климатических характеристиках |

Габаритные размеры контейнера «Север» с ДГУ (ДхШхВ) ) 4500х2350х2460мм.

Вес контейнера с оборудованием не менее 4000 кг