Техническое задание

на выполнение работ по разработкепроектно-сметной документации на проведение капитального ремонта сетей водоотведения здания литера «А» ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, 3 а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 5» (ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5») |
| 1 | Наименование и адрес объекта | Здание ЛПУ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, 3 а. |
| 2 | Предмет контракта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта сетей водоотведения здания литера «А» ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, 3 а |
| 3 | Исходные данные для проектирования | 1. План здания
2. Акт комиссионного осмотра помещений.
 |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | Очерёдность строительстваСроки начала и окончания строительства (сроки и этапы строительства) | Очерёдность строительства:в 1 этапСроки начала и окончания строительства:2017г. |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. Объём рабочей документации устанавливается Заданием на проектирование, финансированием и этапностью |
| 7 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный |
| 8 | Сведения об объекте | Здание пожарной части:* число этажей – 2;
* общая площадь, м2 – 1971;
* год постройки – 1979;
* сведения о капитальных ремонтах – отсутствуют.
 |
| 9 | Состав работ, выполняемых проектной организацией в счет цены контракта | Разработать системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, включающие сети и оборудование.Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения (включая сети и оборудование):* водоснабжения
* водоотведения
* отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
 |
| 10 | Требования к рабочей документации | Документация должна быть выполнена в соответствии с:- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды,- Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей,- СНиП 2.04.02-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003)- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»,- СНиП 2.04.07-86\* «Тепловые сети»,- СП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*),- иными действующими законодательными и нормативно-правовыми документами.Рабочая документация должна быть подготовлена в соответствии с системой проектной документации для строительства (СПДС). |
| 11 | Требования к передаче рабочей документации | Рабочая документация должна быть представлена Заказчику по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, 3 а, в четырех экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в следующих форматах:- чертежи – в (.pdf) и (AutoCAD (.dwg);- остальные разделы в форматах (.doc), (.xls) и т.п.Рабочая документация передается с отчуждением в пользу Заказчика исключительного авторского права на нее в полном объеме и возможностью её повторного использования Заказчику. |
| 12 | Требования к согласованиям | Определение стоимости строительной продукции в разрабатываемой сметной документации по объекту проектирования осуществляется по постановлению Государственного Совета Республики Крым № 394-1/14 от 24 декабря 2014 года в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1, и с учетом территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым. Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен и в текущем уровне цен, рассчитанный по индексам фактической инфляции, на дату предоставления сметной документации в государственную экспертизу; - объектные сметы; - локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом. Стоимость оборудования выделять в отдельные локальные и объектные сметы. В ССР включать отдельной строкой. При отсутствии в базисном уровне цен отдельных позиций оборудования, мебели и инвентаря, стоимость определять от текущих цен с пересчетом в базисный уровень с индексами цен на оборудование по видам строительства. |