**Техническое задание.**

на устройство системы видеонаблюдения, 2-х шлагбаумов на въездах на придомовую территории многоквартирного жилого дома.

Запроектировать необходимо:

1. шлагбаум Game Gard 6500 или аналог. Стрела круглая, алюминиевая 6 м., функция антиветер,
2. фундамент тумбы шлагбаума;
3. фундамент фиксированной опоры шлагбаума;
4. электроснабжение шлагбаума;
5. блок управления шлагбаума через телефон посредством мобильной связи стандарта GSM;
6. систему видеонаблюдения в количестве четырех видеокамер.

Примерный перечень оборудования и комплектующих прилагается.