**Утверждаю**

Директор ООО «КДК»

Пушкина И.Ю.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по проектированию нормативного размещения знаков безопасности и сигнальной цветовой разметки в административном здании ООО «КДК», торгово-развлекательном комплексе «Меганом» и территории объекта, расположенного по адресу г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8**, согласно требованиям НД.**

1. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания».
2. **Наименование выполняемых работ:**  проектирование нормативного размещения знаков безопасности и сигнальной цветовой разметки в административном здании ООО «КДК», торгово-развлекательном комплексе «Меганом» и территории объекта, расположенного по адресу г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8**, согласно ниже указанным требованиям** нормативных актов в области пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и антитеррористической защищенности:

**1) Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года: статьи 53, 54, 60, 84.**

**2) ГОСТа 12.4.026-2015 от 01.03.2017 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»:**

- *Статья 4.1.* Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством.

- *Статья* 4.3. С учетом требований стандарта необходимо:

\* определить виды и места возможной пожарной и другой опасности на объекте (помещениях, путях эвакуации и территории), исходя из условий обеспечения безопасности;

\* обозначить виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;

\* провести выбор соответствующих знаков безопасности;

\* определить размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки;

\* обозначить с помощью знаков безопасности места размещения средств противопожарной защиты, электрических установок и установленных опасных мест.

**3).** **СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»(СОУЭ): статьи 3.2, 5.2-5.4.**

**4). Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-95).**

**5). Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму.**

**6). Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест и объектов (территорий)».**

**7) . Правила устройства электроустановок и др. нормативные акты по электробезопасности.**

**8). Нормативные акты по охране труда.**

Наше административное здание ООО «КДК», ТРК «Меганом» и территория объекта должны быть оборудованы знаками безопасности и сигнальной разметкой с учетом необходимого сигнального цвета.

Общие данные объекта: площадь здания ТРК «Меганом» в плане около 43 000 м2; имеются 12 лестничных клеток, 3 входные группы для эвакуации людей из здания; средняя ширина коридоров 1,60-2,0 м: здание оборудовано пожарными кранами в количестве 400 штук, порошковыми огнетушителями в количестве более 1 000 штук, 10 помещений электрощитовых; имеется пожарный пост круглосуточного наблюдения за работоспособностью систем противопожарной защиты, здание оборудовано всеми системами противопожарной защиты (АПС, АВПТ, СОиУЭ, ДУ, дренчерными завесами, противопожарными шторами, наружным и внутренним противопожарным водопроводом, молниезащитой.

**3. В цену выполнения работ должны быть включены следующие расходы:** стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, включая затраты на оплату труда, эксплуатацию оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

**4. Количество  выполняемых работ:** проектирование (изучение требований нормативных актов в области пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и антитеррористической защищенности по указанной тематике, сбор необходимой информации на объекте по путям эвакуации, выполнение замеров для определения количества и мест установки знаков безопасности, разработка документации и пр.).

**5.**  **Место  выполнения работ:**  проектирование нормативного размещения знаков безопасности и сигнальной цветовой разметки в административном здании ООО «КДК», торгово-развлекательном комплексе «Меганом» и территории объекта **проводится по адресу: гор. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8. Проектирование проводится по месту, согласованному с Заказчиком.**

**6.** **Сроки выполнения работ:** по графику работ, согласованному с Заказчиком.

**7. Цели использования результатов выполненных работ:**

7.1. **Обеспечение** нормативного размещения знаков безопасности и сигнальной цветовой разметки в административном здании ООО «КДК», торгово-развлекательном комплексе «Меганом» и территории объекта, расположенного по адресу г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8**, согласно указанным требованиям** нормативных актов в области пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и антитеррористической защищенности.

**8. Условия выполнения работ:**

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

Все проектируемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (при условии обязательной сертификации ), декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование материалов и оборудования, бывших в употреблении, не допускается.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов (документов) до сдачи в готовом виде Заказчику.

Все работы по проектированию необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.

**9. Порядок выполнения работ:**

В соответствии с графиком производства работ составленным подрядной организацией и согласованной с Заказчиком.

**10. Требования к качеству работ**:

8.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ.

8.2. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды».

8.3. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование и инструменты, допущенные к применению органами государственного надзора.

8.4 Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно технического задания.

**9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав, форма и требования, предъявляемые**  **к отчетной документации** | **Сроки предоставления**  **отчетной документации** |
| 1. | График выполнения работ | По индивидуальному графику, согласованному с Заказчиком. |
| 2. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 3. | Акт выполненных работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 4. | Проектная документация | Три рабочих дня с момента завершения работ |

**Гарантия сохранения качества результатов выполненных работ –** согласно действующего ГОСТ 12.4.026-2005.