## **Краткая характеристика объекта**

Здание объекта защиты двухэтажное, имеется цокольный этаж, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф1.2. Здание введено в эксплуатацию в 1982 г., общей площадью 1692,5 м². Внутренние перегородки здания - кирпичные.

В здании расположены помещения следующих классов функциональной пожарной опасности: жилые помещения персонала Ф1.2, административные кабинеты Ф4.3, бытовые помещения Ф3.6.