|  |
| --- |
|  |
| **Ведомость объемов и стоимости работ** |
|  |
| на Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу: Тверская область, г.Торопец, ул. Некрасова (от ул. Советская до ул. Карла Маркса). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е27-03-009-02  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 7 см, 100 м2 | 31.24 | 1 842.15 | 47.82 | 1 781.34 | 57 549 | 1 494 | 55 649 | 18.14 | 6.03 | 365 548 | 27 099 | 335 564 |
| 12.99 | 76.05 | 406 | 2 376 | 7.11 | 18.14 | 2 885 | 43 097 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 5 495 |  |  |  | 121% | 84 937 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 3 135 |  |  |  | 65% | 45 627 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 179 |  |  |  |  | 496 113 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Т03-21-01-015  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 526 | 13.03 |  | 13.03 | 6 854 |  | 6 854 |  | 7.33 | 50 238 |  | 50 238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Е27-06-026-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 1.25 | 1 689.21 |  | 44.71 | 2 112 |  | 56 | 1 | 8.1 | 19 693 |  | 453 |
| 1 644.50 | 6.90 | 2 056 | 9 | 9.36 | 18.14 | 19 241 | 156 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 13 |  |  |  | 121% | 189 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 65% | 101 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 132 |  |  |  |  | 19 983 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -1.2875 | 1 596.60 |  |  | -2 056 |  |  |  |  | -19 241 |  |  |
| 1 596.60 |  | -2 056 |  | 9.36 |  | -19 241 |  |
|  | Объем: (1.25)\*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 1.2875 | 1 813.83 |  |  | 2 335 |  |  |  |  | 17 281 |  |  |
| 1 813.83 |  | 2 335 |  | 7.4 |  | 17 281 |  |
|  | Объем: (1.25)\*(1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Е27-03-004-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 4 см, 100 т смеси | 3 | 51 322.71 | 205.07 | 2 607.05 | 153 968 | 615 | 7 821 | 18.14 | 5.75 | 1 153 441 | 11 160 | 44 972 |
| 48 510.59 | 286.60 | 145 532 | 860 | 7.54 | 18.14 | 1 097 310 | 15 597 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 2 095 |  |  |  | 121% | 32 376 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 195 |  |  |  | 65% | 17 392 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 157 257 |  |  |  |  | 1 203 209 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -0.222 | 1 596.60 |  |  | -354 |  |  |  |  | -3 318 |  |  |
| 1 596.60 |  | -354 |  | 9.36 |  | -3 318 |  |
|  | Объем: (3.0)\*(-0.074) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.222 | 1 813.83 |  |  | 403 |  |  |  |  | 2 980 |  |  |
| 1 813.83 |  | 403 |  | 7.4 |  | 2 980 |  |
|  | Объем: (3.0)\*(0.074) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С410-0034  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, т | -303 | 479.03 |  |  | -145 146 |  |  |  |  | -1 092 950 |  |  |
| 479.03 |  | -145 146 |  | 7.53 |  | -1 092 950 |  |
|  | Объем: (3.0)\*(-101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 303 | 452.09 |  |  | 136 983 |  |  |  |  | 1 031 484 |  |  |
| 452.09 |  | 136 983 |  | 7.53 |  | 1 031 484 |  |
|  | Объем: (3.0)\*(101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Е68-15-1  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2, 100 м2 | 6.02 | 6 951.94 | 802.80 | 552.81 | 41 851 | 4 833 | 3 328 | 18.14 | 7.01 | 329 307 | 87 668 | 23 329 |
| 5 596.33 | 66.95 | 33 690 | 403 | 6.48 | 18.14 | 218 311 | 7 311 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 5 445 |  |  |  | 88% | 83 582 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 142 |  |  |  | 48% | 45 590 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 50 438 |  |  |  |  | 458 478 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | С410-0021  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, т | -71.638 | 459.61 |  |  | -32 926 |  |  |  |  | -212 699 |  |  |
| 459.61 |  | -32 926 |  | 6.46 |  | -212 699 |  |
|  | Объем: (6.02)\*(-11.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 71.638 | 452.09 |  |  | 32 387 |  |  |  |  | 243 873 |  |  |
| 452.09 |  | 32 387 |  | 7.53 |  | 243 873 |  |
|  | Объем: (6.02)\*(11.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Е27-06-026-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 2.05 | 1 689.21 |  | 44.71 | 3 463 |  | 92 | 1 | 8.1 | 32 297 |  | 742 |
| 1 644.50 | 6.90 | 3 371 | 14 | 9.36 | 18.14 | 31 555 | 257 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 20 |  |  |  | 121% | 311 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 65% | 167 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 494 |  |  |  |  | 32 775 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -2.1115 | 1 596.60 |  |  | -3 371 |  |  |  |  | -31 555 |  |  |
| 1 596.60 |  | -3 371 |  | 9.36 |  | -31 555 |  |
|  | Объем: (2.05)\*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 2.1115 | 1 813.83 |  |  | 3 830 |  |  |  |  | 28 341 |  |  |
| 1 813.83 |  | 3 830 |  | 7.4 |  | 28 341 |  |
|  | Объем: (2.05)\*(1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Е27-06-020-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 5.132 | 55 948.27 | 355.81 | 2 343.64 | 287 127 | 1 826 | 12 028 | 18.14 | 5.71 | 2 042 039 | 33 124 | 68 677 |
| 53 248.82 | 253.38 | 273 273 | 1 300 | 7.1 | 18.14 | 1 940 238 | 23 588 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4 439 |  |  |  | 121% | 68 622 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 532 |  |  |  | 65% | 36 863 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 294 098 |  |  |  |  | 2 147 523 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С410-0005  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | -495.7512 | 548.90 |  |  | -272 118 |  |  |  |  | -1 934 758 |  |  |
| 548.90 |  | -272 118 |  | 7.11 |  | -1 934 758 |  |
|  | Объем: (5.132)\*(-96.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 495.7512 | 452.09 |  |  | 224 124 |  |  |  |  | 1 687 655 |  |  |
| 452.09 |  | 224 124 |  | 7.53 |  | 1 687 655 |  |
|  | Объем: (5.132)\*(96.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Е27-06-021-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 10.264 | 6 648.17 | 0.84 | 3.10 | 68 237 | 9 | 32 | 18.14 | 2.14 | 485 101 | 156 | 68 |
| 6 644.23 |  | 68 196 |  | 7.11 | 1 | 484 876 |  |
|  | Объем: 5132\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 13 |  |  |  | 121% | 189 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 65% | 101 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 68 257 |  |  |  |  | 485 391 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С410-0005  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | -124.1944 | 548.90 |  |  | -68 170 |  |  |  |  | -484 691 |  |  |
| 548.90 |  | -68 170 |  | 7.11 |  | -484 691 |  |
|  | Объем: (10.264)\*(-12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 124.1944 | 452.09 |  |  | 56 147 |  |  |  |  | 422 787 |  |  |
| 452.09 |  | 56 147 |  | 7.53 |  | 422 787 |  |
|  | Объем: (10.264)\*(12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **553 229** | **8 777** | **85 860** |  |  | **4 132 853** | **159 207** | **524 043** |
| **458 592** | **4 962** |  |  | **3 449 605** | **90 006** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **546 375** | **8 777** | **79 006** |  |  | **4 082 615** | **159 207** | **473 805** |
| **458 592** | **4 962** |  |  | **3 449 605** | **90 006** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **456 209** |  |  |  |  | **3 434 401** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 3, 6, 14, 17, 20; %=88 - по стр. 11)** | | | | | **17 520** |  |  |  |  | **270 205** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 6, 14, 17, 20; %=48 - по стр. 11)** | | | | | **10 029** |  |  |  |  | **145 842** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **573 924** |  |  |  |  | **4 498 662** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **6 854** |  | **6 854** |  |  | **50 238** |  | **50 238** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **6 854** |  |  |  |  | **50 238** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **580 778** |  |  |  |  | **4 548 900** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **458 592** |  |  |  |  | **3 449 605** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **8 777** |  |  |  |  | **159 207** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **85 860** |  |  |  |  | **524 043** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **4 962** |  |  |  |  | **90 006** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **17 520** |  |  |  |  | **270 205** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **10 029** |  |  |  |  | **145 842** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **116 156** |  |  |  |  | **909 780** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС** | | | | | **696 934** |  |  |  |  | **5 458 680** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Ремонт колодцев** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Е07-02-002-02  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Разборка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм, 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.008 | 13 556.79 | 2 311.10 | 11 245.70 | 108 | 18 | 90 | 18.14 | 7.33 | 995 | 335 | 659 |
|  | 1 043.13 |  | 8 | 4.72 | 18.14 |  | 151 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 34 |  |  |  | 111% | 539 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 19 |  |  |  | 58% | 282 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 1 816 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Е07-02-002-02  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм, 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.008 | 18 272.44 | 2 888.87 | 14 057.12 | 146 | 23 | 112 | 18.14 | 7.33 | 1 294 | 419 | 824 |
| 1 326.45 | 1 303.91 | 11 | 10 | 4.72 | 18.14 | 50 | 189 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 43 |  |  |  | 111% | 675 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 24 |  |  |  | 58% | 353 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 2 322 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С403-8231  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), шт. | 3 | 387.89 |  |  | 1 164 |  |  |  |  | 10 066 |  |  |
| 387.89 |  | 1 164 |  | 8.65 |  | 10 066 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Е23-04-011-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Установка люка, 1 шт. | 3 | 615.04 | 10.91 | 6.41 | 1 845 | 33 | 19 | 18.14 | 8.41 | 17 988 | 594 | 162 |
| 597.72 |  | 1 793 |  | 9.61 | 1 | 17 232 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 43 |  |  |  | 111% | 659 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 25 |  |  |  | 61% | 362 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 913 |  |  |  |  | 19 010 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | С403-8296  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 3 | 32.96 |  |  | 99 |  |  |  |  | 1 617 |  |  |
| 32.96 |  | 99 |  | 16.35 |  | 1 617 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 362** | **74** | **221** |  |  | **31 960** | **1 348** | **1 645** |
| **3 067** | **18** |  |  | **28 965** | **340** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 362** | **74** | **221** |  |  | **31 960** | **1 348** | **1 645** |
| **3 067** | **18** |  |  | **28 965** | **340** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **1 263** |  |  |  |  | **11 683** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 23, 24, 26)** | | | | | **120** |  |  |  |  | **1 874** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 23, 24; %=61 - по стр. 26)** | | | | | **68** |  |  |  |  | **997** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 550** |  |  |  |  | **34 831** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 550** |  |  |  |  | **34 831** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **3 067** |  |  |  |  | **28 965** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **74** |  |  |  |  | **1 348** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **221** |  |  |  |  | **1 645** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **18** |  |  |  |  | **340** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **120** |  |  |  |  | **1 874** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **68** |  |  |  |  | **997** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **710** |  |  |  |  | **6 966** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС** | | | | | **4 260** |  |  |  |  | **41 797** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Укрепительные работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Е27-08-001-11  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (ПГС 10 см), 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0.192 | 2 925.79 | 380.53 | 2 496.26 | 562 | 73 | 479 | 18.14 | 7.71 | 5 087 | 1 325 | 3 695 |
| 49.00 | 315.17 | 9 | 61 | 7.11 | 18.14 | 67 | 1 098 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 190 |  |  |  | 121% | 2 932 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 109 |  |  |  | 65% | 1 575 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  | 9 594 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | С408-0200  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 23.424 | 60.00 |  |  | 1 405 |  |  |  |  | 11 342 |  |  |
| 60.00 |  | 1 405 |  | 8.07 |  | 11 342 |  |
|  | Объем: 19.2\*1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **1 967** | **73** | **479** |  |  | **16 429** | **1 325** | **3 695** |
| **1 414** | **61** |  |  | **11 409** | **1 098** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 967** | **73** | **479** |  |  | **16 429** | **1 325** | **3 695** |
| **1 414** | **61** |  |  | **11 409** | **1 098** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **1 405** |  |  |  |  | **11 342** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 28)** | | | | | **190** |  |  |  |  | **2 932** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 28)** | | | | | **109** |  |  |  |  | **1 575** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 266** |  |  |  |  | **20 936** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **2 266** |  |  |  |  | **20 936** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **1 414** |  |  |  |  | **11 409** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **73** |  |  |  |  | **1 325** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **479** |  |  |  |  | **3 695** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **61** |  |  |  |  | **1 098** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **190** |  |  |  |  | **2 932** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **109** |  |  |  |  | **1 575** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **453** |  |  |  |  | **4 187** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС** | | | | | **2 719** |  |  |  |  | **25 123** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Ремонт съездов ПК 0+65; ПК 1+71; ПК 1+95; ПК 2+20** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Е01-01-022-22  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.028 | 3 261.30 |  | 3 261.30 | 91 |  | 91 | 1 | 8.25 | 753 |  | 753 |
|  | 541.86 |  | 15 | 1 | 18.14 |  | 275 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 81% | 223 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 94 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 1 069 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Т03-21-01-015  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 56 | 13.03 |  | 13.03 | 730 |  | 730 |  | 7.33 | 5 349 |  | 5 349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Е27-04-001-04  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.17 | 3 492.51 | 188.92 | 3 286.44 | 594 | 32 | 559 | 18.14 | 6.43 | 4 196 | 583 | 3 592 |
| 17.15 | 269.04 | 3 | 46 | 7.11 | 18.14 | 21 | 830 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 111 |  |  |  | 121% | 1 710 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 63 |  |  |  | 65% | 918 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 768 |  |  |  |  | 6 824 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | С408-0015  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 21.42 | 97.51 |  |  | 2 089 |  |  |  |  | 28 615 |  |  |
| 97.51 |  | 2 089 |  | 13.7 |  | 28 615 |  |
|  | Объем: 17\*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Е27-06-026-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.044 | 1 689.21 |  | 44.71 | 74 |  | 2 | 1 | 8.1 | 693 |  | 16 |
| 1 644.50 | 6.90 | 72 |  | 9.36 | 18.14 | 677 | 6 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 7 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 4 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -0.04532 | 1 596.60 |  |  | -72 |  |  |  |  | -677 |  |  |
| 1 596.60 |  | -72 |  | 9.36 |  | -677 |  |
|  | Объем: (0.044)\*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.04532 | 1 813.83 |  |  | 82 |  |  |  |  | 608 |  |  |
| 1 813.83 |  | 82 |  | 7.4 |  | 608 |  |
|  | Объем: (0.044)\*(1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Е27-03-004-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см, 100 т смеси | 0.134 | 51 322.71 | 205.07 | 2 607.05 | 6 877 | 27 | 349 | 18.14 | 5.75 | 51 520 | 498 | 2 009 |
| 48 510.59 | 286.60 | 6 500 | 38 | 7.54 | 18.14 | 49 013 | 697 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 92 |  |  |  | 121% | 1 446 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 53 |  |  |  | 65% | 777 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 022 |  |  |  |  | 53 743 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -0.009916 | 1 596.60 |  |  | -16 |  |  |  |  | -148 |  |  |
| 1 596.60 |  | -16 |  | 9.36 |  | -148 |  |
|  | Объем: (0.134)\*(-0.074) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.009916 | 1 813.83 |  |  | 18 |  |  |  |  | 133 |  |  |
| 1 813.83 |  | 18 |  | 7.4 |  | 133 |  |
|  | Объем: (0.134)\*(0.074) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | С410-0034  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, т | -13.534 | 479.03 |  |  | -6 483 |  |  |  |  | -48 818 |  |  |
| 479.03 |  | -6 483 |  | 7.53 |  | -48 818 |  |
|  | Объем: (0.134)\*(-101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 13.534 | 452.09 |  |  | 6 119 |  |  |  |  | 46 073 |  |  |
| 452.09 |  | 6 119 |  | 7.53 |  | 46 073 |  |
|  | Объем: (0.134)\*(101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Е27-06-026-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.044 | 1 689.21 |  | 44.71 | 74 |  | 2 | 1 | 8.1 | 693 |  | 16 |
| 1 644.50 | 6.90 | 72 |  | 9.36 | 18.14 | 677 | 6 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 7 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 4 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -0.04532 | 1 596.60 |  |  | -72 |  |  |  |  | -677 |  |  |
| 1 596.60 |  | -72 |  | 9.36 |  | -677 |  |
|  | Объем: (0.044)\*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.04532 | 1 813.83 |  |  | 82 |  |  |  |  | 608 |  |  |
| 1 813.83 |  | 82 |  | 7.4 |  | 608 |  |
|  | Объем: (0.044)\*(1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Е27-06-020-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.111 | 55 948.27 | 355.81 | 2 343.64 | 6 210 | 39 | 260 | 18.14 | 5.71 | 44 167 | 716 | 1 485 |
| 53 248.82 | 253.38 | 5 911 | 28 | 7.1 | 18.14 | 41 965 | 510 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 95 |  |  |  | 121% | 1 483 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 54 |  |  |  | 65% | 797 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 359 |  |  |  |  | 46 447 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | С410-0005  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | -10.7226 | 548.90 |  |  | -5 886 |  |  |  |  | -41 847 |  |  |
| 548.90 |  | -5 886 |  | 7.11 |  | -41 847 |  |
|  | Объем: (0.111)\*(-96.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 10.7226 | 452.09 |  |  | 4 848 |  |  |  |  | 36 502 |  |  |
| 452.09 |  | 4 848 |  | 7.53 |  | 36 502 |  |
|  | Объем: (0.111)\*(96.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Е27-06-021-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.222 | 6 648.17 | 0.84 | 3.10 | 1 476 |  | 1 | 18.14 | 2.14 | 10 492 | 3 | 1 |
| 6 644.23 |  | 1 475 |  | 7.11 | 1 | 10 487 |  |
|  | Объем: 111\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 4 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 2 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 498 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | С410-0005  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | -2.6862 | 548.90 |  |  | -1 474 |  |  |  |  | -10 483 |  |  |
| 548.90 |  | -1 474 |  | 7.11 |  | -10 483 |  |
|  | Объем: (0.222)\*(-12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 2.6862 | 452.09 |  |  | 1 214 |  |  |  |  | 9 144 |  |  |
| 452.09 |  | 1 214 |  | 7.53 |  | 9 144 |  |
|  | Объем: (0.222)\*(12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **16 575** | **98** | **1 994** |  |  | **136 896** | **1 800** | **13 221** |
| **14 482** | **127** |  |  | **121 873** | **2 324** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **15 845** | **98** | **1 264** |  |  | **131 547** | **1 800** | **7 872** |
| **14 482** | **127** |  |  | **121 873** | **2 324** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **14 452** |  |  |  |  | **121 683** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30; %=121 - по стр. 32, 34, 37, 42, 45, 48)** | | | | | **312** |  |  |  |  | **4 880** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 30; %=65 - по стр. 32, 34, 37, 42, 45, 48)** | | | | | **177** |  |  |  |  | **2 595** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **16 334** |  |  |  |  | **139 022** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **730** |  | **730** |  |  | **5 349** |  | **5 349** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **730** |  |  |  |  | **5 349** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **17 064** |  |  |  |  | **144 371** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **14 482** |  |  |  |  | **121 873** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **98** |  |  |  |  | **1 800** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **1 994** |  |  |  |  | **13 221** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **127** |  |  |  |  | **2 324** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **312** |  |  |  |  | **4 880** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **177** |  |  |  |  | **2 595** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **3 413** |  |  |  |  | **28 874** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС** | | | | | **20 477** |  |  |  |  | **173 245** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Ремонт съездов ПК 1+07; ПК 1+31.** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Е27-06-026-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.038 | 1 689.21 |  | 44.71 | 64 |  | 2 | 1 | 8.1 | 599 |  | 14 |
| 1 644.50 | 6.90 | 62 |  | 9.36 | 18.14 | 585 | 5 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 6 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 3 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | С101-1561  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т | -0.03914 | 1 596.60 |  |  | -62 |  |  |  |  | -585 |  |  |
| 1 596.60 |  | -62 |  | 9.36 |  | -585 |  |
|  | Объем: (0.038)\*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | С101-1556  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.03914 | 1 813.83 |  |  | 71 |  |  |  |  | 525 |  |  |
| 1 813.83 |  | 71 |  | 7.4 |  | 525 |  |
|  | Объем: (0.038)\*(1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Е27-06-020-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.094 | 55 948.27 | 355.81 | 2 343.64 | 5 259 | 33 | 220 | 18.14 | 5.71 | 37 403 | 607 | 1 258 |
| 53 248.82 | 253.38 | 5 005 | 24 | 7.1 | 18.14 | 35 538 | 432 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 81 |  |  |  | 121% | 1 257 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 46 |  |  |  | 65% | 675 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 386 |  |  |  |  | 39 336 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | С410-0005  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | -9.0804 | 548.90 |  |  | -4 984 |  |  |  |  | -35 438 |  |  |
| 548.90 |  | -4 984 |  | 7.11 |  | -35 438 |  |
|  | Объем: (0.094)\*(-96.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 9.0804 | 452.09 |  |  | 4 105 |  |  |  |  | 30 912 |  |  |
| 452.09 |  | 4 105 |  | 7.53 |  | 30 912 |  |
|  | Объем: (0.094)\*(96.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Е27-06-021-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.188 | 6 648.17 | 0.84 | 3.10 | 1 250 |  | 1 | 18.14 | 2.14 | 8 885 | 3 | 1 |
| 6 644.23 |  | 1 249 |  | 7.11 | 1 | 8 881 |  |
|  | Объем: 94\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 4 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 2 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 891 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | С410-0005  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | -2.2748 | 548.90 |  |  | -1 249 |  |  |  |  | -8 878 |  |  |
| 548.90 |  | -1 249 |  | 7.11 |  | -8 878 |  |
|  | Объем: (0.188)\*(-12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | С410-0006  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 2.2748 | 452.09 |  |  | 1 028 |  |  |  |  | 7 744 |  |  |
| 452.09 |  | 1 028 |  | 7.53 |  | 7 744 |  |
|  | Объем: (0.188)\*(12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **5 482** | **33** | **223** |  |  | **41 167** | **610** | **1 273** |
| **5 225** | **24** |  |  | **39 284** | **437** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 482** | **33** | **223** |  |  | **41 167** | **610** | **1 273** |
| **5 225** | **24** |  |  | **39 284** | **437** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **5 204** |  |  |  |  | **39 181** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 51, 54, 57)** | | | | | **81** |  |  |  |  | **1 267** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 51, 54, 57)** | | | | | **46** |  |  |  |  | **681** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 609** |  |  |  |  | **43 115** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **5 609** |  |  |  |  | **43 115** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **5 225** |  |  |  |  | **39 284** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **33** |  |  |  |  | **610** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **223** |  |  |  |  | **1 273** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **24** |  |  |  |  | **437** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **81** |  |  |  |  | **1 267** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **46** |  |  |  |  | **681** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **1 122** |  |  |  |  | **8 623** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС** | | | | | **6 731** |  |  |  |  | **51 738** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 6. Технические средства организации дорожного движения** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | Е27-09-008-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.16 | 3 956.80 | 2 101.61 | 1 855.19 | 633 | 336 | 297 | 18.14 | 6.99 | 8 175 | 6 100 | 2 075 |
|  | 155.64 |  | 25 | 7.74 | 18.14 |  | 452 |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 513 |  |  |  | 121% | 7 928 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 292 |  |  |  | 65% | 4 259 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 438 |  |  |  |  | 20 362 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | Е27-09-009-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг, 1 т стоек | 0.37 | 25 700.41 | 3 324.14 | 5 345.16 | 9 509 | 1 230 | 1 978 | 18.14 | 6.53 | 63 267 | 22 311 | 12 914 |
| 17 031.11 | 492.28 | 6 302 | 182 | 4.45 | 18.14 | 28 042 | 3 304 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 2 005 |  |  |  | 121% | 30 994 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 144 |  |  |  | 65% | 16 650 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 658 |  |  |  |  | 110 911 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Е27-09-012-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.09 | 879.96 | 567.87 |  | 79 | 51 |  | 18.14 | 1 | 1 066 | 927 |  |
| 312.09 |  | 28 |  | 4.96 | 1 | 139 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 72 |  |  |  | 121% | 1 122 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 41 |  |  |  | 65% | 603 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 2 790 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | С403-0074  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Блоки железобетонные фундаментные, м3 | 9.8 | 688.39 |  |  | 6 746 |  |  |  |  | 51 811 |  |  |
| 688.39 |  | 6 746 |  | 7.68 |  | 51 811 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | С101-4294  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4, шт. | 7 | 210.28 |  |  | 1 472 |  |  |  |  | 5 432 |  |  |
| 210.28 |  | 1 472 |  | 3.69 |  | 5 432 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | С101-4298  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33, шт. | 10 | 229.10 |  |  | 2 291 |  |  |  |  | 9 187 |  |  |
| 229.10 |  | 2 291 |  | 4.01 |  | 9 187 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | С101-4333  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт. | 2 | 254.94 |  |  | 510 |  |  |  |  | 1 132 |  |  |
| 254.94 |  | 510 |  | 2.22 |  | 1 132 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | С101-4321  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, шт. | 4 | 378.18 |  |  | 1 513 |  |  |  |  | 4 145 |  |  |
| 378.18 |  | 1 513 |  | 2.74 |  | 4 145 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | С101-4296  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, шт. | 5 | 229.38 |  |  | 1 147 |  |  |  |  | 5 184 |  |  |
| 229.38 |  | 1 147 |  | 4.52 |  | 5 184 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Е27-09-017-02  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м пунктирной, шаг 1:1, 1 км линии | 0.272 | 3 429.08 | 27.02 | 160.71 | 933 | 7 | 44 | 18.14 | 5.25 | 2 408 | 133 | 229 |
| 3 241.35 | 11.79 | 882 | 3 | 2.32 | 18.14 | 2 045 | 58 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 14 |  |  |  | 121% | 231 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 8 |  |  |  | 65% | 124 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 955 |  |  |  |  | 2 763 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | Е27-09-017-01  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии | 0.598 | 6 464.63 | 27.02 | 160.71 | 3 866 | 16 | 96 | 18.14 | 5.25 | 9 506 | 293 | 505 |
| 6 276.90 | 11.79 | 3 754 | 7 | 2.32 | 18.14 | 8 708 | 128 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 33 |  |  |  | 121% | 509 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 19 |  |  |  | 65% | 274 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 917 |  |  |  |  | 10 289 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Е27-09-017-09  (Приказ № 337/пр от 05.05.2015)  Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м сплошной (пешеходный переход), 1 км линии | 0.34 | 13 331.88 | 53.87 | 312.61 | 4 533 | 18 | 106 | 18.14 | 5.19 | 11 111 | 332 | 552 |
| 12 965.40 | 22.80 | 4 408 | 8 | 2.32 | 18.14 | 10 227 | 141 |
|  | Объем: (68/0.4\*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 37 |  |  |  | 121% | 572 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 21 |  |  |  | 65% | 307 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 591 |  |  |  |  | 11 991 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **33 232** | **1 658** | **2 521** |  |  | **172 424** | **30 096** | **16 275** |
| **29 053** | **225** |  |  | **126 052** | **4 083** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **33 232** | **1 658** | **2 521** |  |  | **172 424** | **30 096** | **16 275** |
| **29 053** | **225** |  |  | **126 052** | **4 083** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **13 679** |  |  |  |  | **76 891** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 60, 66, 67, 74-76)** | | | | | **2 674** |  |  |  |  | **41 357** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 60, 66, 67, 74-76)** | | | | | **1 525** |  |  |  |  | **22 216** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **37 431** |  |  |  |  | **235 997** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **37 431** |  |  |  |  | **235 997** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **29 053** |  |  |  |  | **126 052** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **1 658** |  |  |  |  | **30 096** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **2 521** |  |  |  |  | **16 275** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **225** |  |  |  |  | **4 083** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **2 674** |  |  |  |  | **41 357** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **1 525** |  |  |  |  | **22 216** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **7 486** |  |  |  |  | **47 200** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 с НДС** | | | | | **44 917** |  |  |  |  | **283 197** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **613 847** | **10 713** | **91 298** |  |  | **4 531 729** | **194 386** | **560 152** |
| **511 833** | **5 417** |  |  | **3 777 188** | **98 288** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **606 263** | **10 713** | **83 714** |  |  | **4 476 142** | **194 386** | **504 565** |
| **511 833** | **5 417** |  |  | **3 777 188** | **98 288** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **492 212** |  |  |  |  | **3 695 181** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 3, 6, 14, 17, 20, 28, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 66, 67, 74-76; %=88 - по стр. 11; %=111 - по стр. 23, 24, 26; %=81 - по стр. 30)** | | | | | **20 897** |  |  |  |  | **322 515** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 6, 14, 17, 20, 28, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 66, 67, 74-76; %=48 - по стр. 11; %=58 - по стр. 23, 24; %=61 - по стр. 26; %=34 - по стр. 30)** | | | | | **11 954** |  |  |  |  | **173 906** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **639 114** |  |  |  |  | **4 972 563** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 584** |  | **7 584** |  |  | **55 587** |  | **55 587** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 584** |  |  |  |  | **55 587** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **646 698** |  |  |  |  | **5 028 150** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **511 833** |  |  |  |  | **3 777 188** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **10 713** |  |  |  |  | **194 386** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **91 298** |  |  |  |  | **560 152** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **5 417** |  |  |  |  | **98 288** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **20 897** |  |  |  |  | **322 515** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **11 954** |  |  |  |  | **173 906** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **129 340** |  |  |  |  | **1 005 630** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** | | | | | **776 038** |  |  |  |  | **6 033 780** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Копыл В.А. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Изотова О.М. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |