**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детской площадки в районе жилых домов 30 и 34 по ул. Солнечной.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  **п.п.** | **Перечень данных** | **Основные данные** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Основание для выполнения | Адресная инвестиционная программа 2020г. |
| 2. | Наименование объекта | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детской площадку в районе жилых домов 30 и 34 по ул. Солнечной. |
| 3. | Заказчик | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области. |
| 4. | Привлечение  субподрядчиков | Привлечение субподрядных организаций допускается. За работы выполненные субподрядчиком в полной мере несёт ответственность Подрядчик. |
| 5. | Место выполнения работ | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, территория в районе жилых домов 30 и 34 по ул. Солнечной. |
| 6. | Сроки проектирования | Начало выполнения работ:  Первый рабочий день, следующий за днем подписания Сторонами Контракта. Срок выполнения работ 60(шестьдесят) календарных дней. |
| 7. | Проектная организация (исполнитель) | По муниципальному контракту |
| 8. | Стадийность проектирования и  сроки проектирования | Рабочая документация |
| 9. | Источник финансирования | Местный бюджет. |
| 10. | Исходные данные, выдаваемые Заказчиком | - Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. |
| 11. | Требования к архитектурно - строительным решениям | При проектировании предусмотреть:  - устройство пешеходной дорожки с асфальтовым покрытием между домами 30 34 по ул. Солнечная;  - места перехода через улицу выполнить с понижением бортового камня;  - устройство новой детской площадки с ограждением с демонтажем старых тротуарных плит;  - установку скамеек для родителей и урн для мусора возле детских игровых комплексов;  - озеленение данной придомовой территории с посадкой кустов и установкой цветочных клумб;  - отвод воды с территории площадки;  - подходные дорожки выполнить из мелкоразмерных тротуарных плиток, покрытие площадки бесшовное, водопроницаемое из каучуковой или резиновой крошки;  - на детской площадке предусмотреть песочницу (для малышей), карусель (для детей до 6 лет), качели (преимущественно сдвоенные) и горку;  - установку информационного стенда.  Набор малых форм и схему расстановки предварительно согласовать в рабочем порядке.  Песочницу вынести за пределы площадки с резиновым покрытием и покрытие зоны для песочницы выполнить из гранитного отсева. |
| 12. | Состав работ по проектированию | 1. Произвести инженерно-геодезические изыскания, выполнить топосъёмку в объеме, необходимом для проектирования, в масштабе 1:500.  2. Выполнить рабочую документацию с разделами:  - пояснительная записка;  - генплан благоустройства территории:  а) схема планировочной организации земельного участка;  б) разбивочный план с координатами поворотных точек М 1:500;  в) план дорожек и площадки М 1:500;  г) план расположения малых архитектурных форм и переносных изделий М 1:200;  д) план озеленения территории М 1:500;  е) план организации рельефа М 1:200;  ж) план земляных масс М 1:500;  з) разрезы (узлы) дорожек, площадки М1:20.  - сметная документация по ТСНБ- 2001 в редакции 2014года для Ленинградской области.  (в смете предусмотреть восстановительную стоимость зеленых насаждений при необходимости). |
| 13. | Требования к документации | 1. Технические решения, принятые в рабочих  чертежах должны соответствовать: а) СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. б) СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. в) СП 42.13330.2016 Свод правил Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. 2. Принятые в рабочей документации изделия и  оборудование фирм- производителей (малые формы и т.п.) должны соответствовать техническому регламенту 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых и спортивных площадок" и  нормативным стандартам, которые распространяются на объекты благоустройства: - ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;- ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;- ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования;- ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования;- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытие игровых площадок. Определение критической высоты падения. 3. Работы выполнить согласно заданию на разработку рабочей документации, и действующему законодательству РФ (СНиПы, СП, ГОСТы, и т.д.). |
| 14. | Требования к согласованию проектной документации. | Подрядчик согласовывает рабочую документацию с:  - отделом капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа;  - отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сосновоборского городского округа;  - комитетом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа;  - при попадании в охранную зону инженерных сетей согласовать с эксплуатирующими организациями.  Исполнитель согласовывает отчёт об инженерно-геодезических изысканиях с СМБУ "ЦИОГД". |
| 15. | Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику | Заказчику передать:  – отчёт по геодезическим изысканиям в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (PDF, DWG) на CD носителе; 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (PDF, DWG) передать в СМБУ «ЦИОГД»;  – документацию в 3-х экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (PDF, DWG, XLSX) на CD носителе1. Заказчику передать 3 экз. рабочей документации и отчета об инженерно-топографических изысканиях на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (DWG и PDF). |

Председатель КУ ЖКХ А.А.Кобзев