**Поликлиника**

1. Необходима корректировка проектной документации стадии П и Р в связи с исключением котельной из объема проектирования
2. В объем корректировки входит:

-ПЗУ (изменения инженерных сетей в связи с исключением котельной)

-наружный водопровод (смещение трассы в связи с устройством ИТП в подвале объекта) в т.ч. водомерный узел

-наружная канализация (изменение точки подключения согласно новым ТУ)