**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку проектно-сметной документации по благоустройству сквера расположенного по адресу: Московская область, г.Можайск, ул. Академика Павлова (парка 50-летия СССР)**

1. **Объект закупки:** Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера расположенного по адресу: Московская область, г.Можайск, ул. Академика Павлова (парка 50-летия СССР).
2. **Место объекта разработки:** Московская область, г.Можайск, ул. Академика Павлова.
3. **Срок оказания услуг:** с даты заключения Контракта по «01» августа 2021г. включительно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие требования к оказанию услуг:\**3. | Основные требования кархитектурно-планировочному решению территории | Формирование и выявление идентичности территории в рамках разработки проекта происходит путем выявления идентификационных маркеров, их обозначении в ткани архитектурно ландшафтного решения территории.В проекте благоустройства Парка (в стилистических решениях, в элементах благоустройства и малых архитектурных формах) должны быть отображены основные компоненты идентичности города.***Структура центральных аллей***В проекте благоустройства должна быть сохранена, заложенная при основании Парка, структура центральных аллей. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | ***Входные группы***В проекте предусмотреть организацию основной входной группы:- со стороны ул. Академика ПавловаВ проекте предусмотреть организацию второстепенных входных групп:- со стороны перекрестка ул. 20-е Января;***Дорожно*-*тропиночная сеть***Запроектировать единую дорожно-тропиночную сеть для связи всех функциональных зон и элементов территории.Проектом предусмотреть организацию логичной единой дорожно-тропиночной сети, размещение основных и второстепенных пешеходных маршрутов.Предусмотреть демонтаж ненужных элементов существующей дорожно-тропиночной сети.Предусмотреть организацию автомобильных парковок.При проектировании должны быть учтены требования по обеспечению доступа и передвижению маломобильных групп населения.***Освещение территории***Предусмотреть освещение проектируемой территории.***Озеленение территории***Проектом предусмотреть максимальное сохранение всех зеленые насаждения, не требующих санитарной рубки.Рассмотреть возможность устройства замкнутого ограждения парка со стороны ул. Академика Павлова, из свободно растущей живой изгороди;Разработать вариант озеленения территории с применением основного и дополнительного ассортимента растений, оформленных в композиции и группы; предусмотреть применение декоративнолистных, красивоцветущих видов, а также видов, декоративных круглогодично хвойные, с декоративной окраской коры и др.Восстановить или создать газонные покрытия с учетом экологических условий размещения с возможным применением почвопокровных видов;Разработать оформление центральных аллей и мест отдыха из многолетних растений и кустарников. |
|  |  |
|  |  | ***Навигация***На территории предусмотреть размещения элементов навигации (указатели, таблички, информационные стенды и т.д.).Элементы размещать у основных объектов и элементов парка, в доступных местах.***Функциональное зонирование***Проектом предусмотреть функциональное зонирование территории с выделением следующих основных зон:***Зона отдыха взрослого населения***Ориентировочное расположение - северо-западная часть парка (уточнить при проектировании).В данной зоне предусмотреть возможность размещения:- мест для тихого отдыха (беседки, перголы, навесы, скамейки и т.д.);*Детская игровая площадка для маломобильных групп населения.*Осуществить увязку существующей детской площадки для маломобильных групп граждан с общей концепцией благоустраиваемой территории.***Зона отдыха молодого населения***Ориентировочное расположение – юго-восточная часть Парка (уточнить при проектировании)- детская игровая площадка (с МАФ соответствующими стилистике Парка);- скейтпарк;***Хозяйственная зона***Предусмотреть:- устройство контейнерной площадки для сбора отходовКонтейнерные площадки должны быть ограждены, иметь твердое покрытие, оборудованы закрывающимися контейнерами и иметь подъездные пути.- устройство площадки для выгула и дрессировки собак (ориентировочно в южной части Парка)***Общие требования***Зоны и площадки должны быть взаимосвязаны между собой и иметь удобный доступ.Проектом предусмотреть покрытие площадок современными, прочными, травмобезопасными и экологичными материалами.Количество и набор сооружений, МАФ, спортивных и игровых комплексов уточняется при проектировании.Проектируемые элементы благоустройства и озеленения должны обладать качествами: антивандальности, устойчивости, безопасности, доступности для МГН.В ходе проектирования внешний вид, конструкции, материалы, оборудование, скульптуры, светильники, снаряды, МАФы, иные объекты благоустройства необходимо согласовать с Заказчиком.Проектом предусмотреть оснащение объектов и элементов благоустройства инженерной инфраструктурой, необходимой для их функционирования. |
| 4. | *Требование к составу проектной документации* | 1. **Титульный лист**
2. **Лист с общими данными**
3. **Пояснительная записка**
4. **Ситуационный план**
5. **Генплан**
6. **План мощения и покрытий**
7. **План наружного электроосвещения**
8. **План расстановки МАФ**
9. **План озеленения**
10. **Разрезы и основные узлы (мощение и асфальтирование, установка бортовых камней, монтаж опор освещения и др.)**
11. **Ведомость объемов работ**
12. **Спецификация материалов**

Проектные материалы эскизного проекта должны быть оформлены в альбом формата А3 горизонтальной ориентации. Листы большего формата должны быть сложены под формат А3. Альбомы предоставляются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF. |