|  |  |
| --- | --- |
| *капитального ремонта фундаментов:** выполнить разработку проекта и составление сметной документации по ремонту конструкций фундаментов;
* предусмотреть выполнение работ согласно СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

|  |
| --- |
| *капитального ремонта фасада:** выполнить работы по разработке проекта и составлению сметной документации для выполнения капитального ремонта фасада (при необходимости предусмотреть работы по ремонту ограждающих конструкций, ремонту (замене) отмостки, входных групп, балконов, замене заполнений оконных и дверных проёмов в помещениях, относящихся к общедомовому имуществу;
* предусмотреть выполнение работ согласно СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N1,3); СП 48.13330.2019 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); 42-03 ТК «Технологическая карта на устройство штукатурных покрытий фасадов», 46-03 ТК «Технологическая карта на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками».
 |

 |

*капитального ремонта подвальных помещений:*

* выполнить работы по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу;
* предусмотреть работы по ремонту стен, потолков, ступеней спусков, замену дверей (при необходимости);

предусмотреть выполнение работ согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».