**Техническое задание на раздел КМ**

Выполнить раздел КМ, стадия Р для здания склада каркасного типа.

Есть модель каркаса в Текла 2021. Детально проработана. Нужно только делать чертежи на модели. Дополнительно нужно добавить в модель и соответственно в чертежи:

– продольные смотровые площадки вдоль подкрановых путей;

- пожарная лестница.

- опоры и крепление для сетей (ОВ, ЭО)

- подстропильную ферму (м/у осями 1-2)

Также в разделе указать обработку конструкций огнезащитной краской и подсчитать ее объем.

Раздел разработать в Текла или в Автокаде. Результатом работы является альбом чертежей в pdf , согласованный и проверенный заказчиком. Также по окончанию работ передаются чертежи в dwg формате и модель здания в программе Текла.

Дополнительные условия: Быть на связи в течении рабочего дня, по требованию заказчика предоставлять информацию о ходе работ (устно или письменно)

Разделы АР, КР для ознакомления скину на почту. Для оперативного обмена информацией – сообщите телефон и/или почту в отклике на задание. Можно сразу написать на почту [oootaller2020@gmail.com](mailto:oootaller2020@gmail.com), тел. 89504659001