Уважаемые коллеги.

ВОР разрабатываем на основе проектных решений – см файлы во вложении.

В заголовке ВОР пишем:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |
| **Ведомость объемов работ** |   |
| Наименование объекта:**Всесезонный туристско-рекреационный комплекс** **Пассажирская подвесная канатная дорога EL..** |
|  |
| Наименование сооружения -  |  |
| Наименование видов работ (шифр раздела, **например: ПД - ЭЛ2-1-ПИР-ИЛО-АР изм.3)** |  |
|   |  |   |   |   |  |

Ставить шифр с актуальным номером изм., с которым мы входим в экспертизу (на всякий случай прикладываю СП с изм. по разделам)

Заполняем форму ВОР – см. таблицу в приложении файл «ВОР корректировка ПД — ПРИМЕР»

В этой таблице указываем все объемы по старой стадии П, при этом:

1. Если объем не поменялся – оставляем так, как в стадии П, прошедшей экспертизу.
2. Если объемы увеличились – заполняем графу «По откорректированной пд» и графу «Изменение объемов "+" - добавление, "-" – исключение» указываем «плюс» и значение на сколько увеличилось.
3. Если объемы уменьшились – заполняем графу «По откорректированной пд» и графу «Изменение объемов "+" - добавление, "-" – исключение» указываем «минус» и значение на сколько уменьшилось.
4. Если полностью исключен данный объем работ ставим в графу «Изменение объемов "+" - добавление, "-" – исключение» указываем минус и объем, равный исключаемому.
5. Если полностью новый объем работ – пишем в новой строке, графу «По утвержденной ПД» не заполняем, ставим в графу «Изменение объемов "+" - добавление, "-" – исключение» указываем плюс и весь объем, равный добавляемому.
6. Графу 2 «Номера сметных расчетов и смет» заполняют сметчики.

ГИП