|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:****Директор ООО «МКС»****Антимонов А.П.** |

**Задание на проектирование**

Наименование объекта:

**«**Площадка складирования с двумя козловыми кранами, расположенная на з/у с кадастровым номером: 54:35:062680:33 . **Ж/д путь.»**

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования
 | Решение Заказчика |
| 1. Вид строительства
 | Капитальный ремонт, модернизация (с частичным демонтажем) |
| 1. Местонахождение объекта
 | Российская Федерация, Новосибирская область |
| 1. Источник финансирования
 | Собственные средства заказчика |
| 1. Объем проектных работ
 | 1. Проектная документация.2. Рабочая документация  |
| 1. Плановый срок начала строительства (реконструкции)
 | Май –июль 2022 |
| 1. Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
 | 1. Назначение: объект производственного назначения2. Принадлежность: сооружение относится к объектам транспортной инфраструктуры.3. Уровень ответственности сооружения: нормальный |
| 1. Особые условия строитель­ства (капитального ремонта)
 | При работах вблизи частей, находящихся под напряжением или в охранной зоне ВЛ, предусмотреть обеспечение условий электробезопасности |
| 1. Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений
 | Не требуется |
| 1. Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию
 | Не требуется |
| 1. Требования к технико-экономи­ческим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства
 | 1. Категория железнодорожной линии – V.Демонтаж -240 м., трех стрелочных переводов Передвижка, выправка пути -220 м. с заменой 80 шпал (дерево на железобетон)3. Габарит приближения строений «С» по ГОСТ 9238-2013 для неэлектрифицированных линий. |
| 1. Требования к составу природоохранного раздела
 | Не требуется |
| 1. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
 | Не требуется |
| 1. Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объекта
 | Не требуется |
| 1. Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений
 | Не требуется |
| 1. Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий
 | Выполнение обследовательских работ – не требуется.Выполнение работ по инженерным изысканиям – не требуется.При разработке рабочей документации использовать материалы инженерно-геодезических изысканий, ранее выполненных по объекту **«**Площадка складирования с двумя козловыми кранами, расположенная на з/у с кадастровым номером: 54:35:062680:33 |
| 1. Требования к составу и оформлению проектной документации
 | Состав и содержание проектной доку­ментации должны соответствовать Положению о составе разделов проектной докумен­тации и требованиям к их содержанию, утвержден­ному постановлением Правительства Россий­ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации) и другим действующим государственным нормативным документам.Разработать и представить в составе проектной доку­ментации разделы: - «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»;- «Проект организации строительства»;- «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»;- «Смета на строительство».оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; |
| 1. Требования к разработке сметной документации
 | Смета, коммерческая калькуляция |
| 1. Количество экземпляров проектной документации
 | Рабочая документация:4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе |
| 1. Требования по увязке с другими проектами
 | Увязать проектные решения с проектом «Площадка складирования с двумя козловыми кранами, расположенная на з/у с кадастровым номером: 54:35:062680:33» шифр 22/01-02-РД-ГП, 22/01-02-РД-ЭС, 22/01-02-РД-КЖ, |
| 1. Особые условия
 | Отсутсвтуют |

Согласовано: