Район строительства – г. Мурманск. Площади помещений приведены на плане.

Назначение помещения – магазин непродовольственных товаров.

Материал стен – кирпич

Материал перекрытия – бетонная плита.

Кровельный пирог – шунгизит 300. профнастил

Полы бетонные, планируется коммерческий линолеум на OSB плиту.

Требуемая температура внутри помещений +20

- выполнить теплотехнический расчет, установить расчетом необходимую мощность котла

-выполнить гидравлический расчет системы

- выполнить подбор электрического котла с регулированием мощности по датчику температуры.

-использовать современный теплоноситель

Стадия – Рабочая документация в соответствии с ГОСТ, ЕСКД

В текстовой части – пояснительная записка с обоснованием принятых проектных решений. Общие данные.

В графической части - план системы отопления и аксонометрическая схема системы

- спецификация