**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку дизайн-проекта санитарных комнат Клиника**

1. **Состав работ.**

Дизайн-проект интерьера санитарных комнат Клиника (далее – «Дизайн-проект») разрабатывается для помещений, общей площадью до 300,0 м2.

Разработать и согласовать концепцию помещений Клиника. Подобрать и согласовать стилистику оформления помещений по зонам. Разработать для каждого из помещений функциональную схему.

1. **Цели и задачи разработки дизайн-проекта.**
   1. Главной целью разработки дизайн-проекта, является превращение санитарных комнат Клиника в привлекательное, креативное и модное место, создание открытого, комфортного, современного пространства, позволяющего максимально быстро получить нужную услугу. Такое пространство должно быть функциональным.
   2. Для достижения этой цели необходимо разработать дизайн-проект с уровнем проработки, достаточным для последующей реализации на его основе проектно-сметной документации.
   3. Дизайн-проект должен быть разработан в рамках единого стилистического решения, учитывающего концепцию и фирменный стиль Клиника.
2. **Состав дизайн-проекта и требование к его содержанию.**
   1. Дизайн-проект должен содержать информацию о стилевом направлении, о типе отделки и материалов, о меблировке, осветительных приборах и декорирования помещений.
   2. Дизайн-проект должен быть разработан и утверждён в 1 (одном) варианте стилевого решения интерьера.
   3. Состав Дизайн-проекта и требования к его содержанию:

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав разделов** | **Требования к содержанию** |
| 1 | Визуализация 3D | Изображения должны быть размером не менее 2500х1500 pix (формат А3), разрешение 300 dpi. Изображение должно давать представление о стилевом направлении, об отделке каждого помещения, о возможной меблировке и вариантах осветительных приборов, о цветовой гамме и декоративном оформлении интерьера, о навигации по отделам. Виды должны отображать наиболее интересные ракурсы, оригинальные детали отделки, а также отдельные функциональные зоны, экстерьер, удобство для посетителей с ОВЗ. |
| 2 | Планы отделки стен, полов, потолков, детальные развертки | Необходимо разработать план отделки стен помещения. Данный план должен включать экспликацию помещений, расстановку оборудования, выноски с указанием материала отделки, условные обозначения с указанием производителя отделочного материала, маркировки и типовых размеров, фрагменты разверток помещений. |
| 3 | Эскизные планы с расстановкой мебели | Планировочные решения с выделением функциональных зон с расстановкой мебели, техники, предметов интерьера и прочего освещения, план размещения. |
| 4 | План расстановки электрических розеток и выводов. | Выполнен в графическом редакторе; наглядно представляет расположение электрических розеток, а также интернет розеток, HDMI розеток, TV розеток; содержит обозначения, для какого оборудования предназначены розетки |
| 5 | План расстановки светильников | Выполнен в графическом редакторе; наглядно представляет расположение светильников в каждой зоне; содержит обозначения, для какого вида работы/какой зоны предназначены светильники (рабочее освещение, подсветка выставок, диммируемый свет, специальное освещение и т. д.) |
| 6 | Пояснительная записка | Описание применяемых материалов, композиционных приёмов, цветового и стилистического решения интерьера и их обоснование. Перечень отделочных материалов и элементов интерьера для согласования с Заказчиком. Рекомендации по реализации дизайн-концепции и дальнейшим авторским сопровождением дизайн-проекта при выполнении отделочных работ. |

Указанный в Таблице №1 состав разделов Дизайн-проекта может быть дополнен Исполнителем в зависимости от уровня сложности реализации проекта.

1. **Требования к составу и отделке помещения.**
   1. Отделка помещения осуществляется с учётом наличия систем пожарной и охранной сигнализаций.
   2. В отделке помещения должны использоваться материалы, имеющие сертификаты о пожарной безопасности.
   3. Материалы, аксессуары и мебель должны быть доступными. Главный принцип – соответствие цены и качества материалов.
   4. Все окна внутри помещения оборудуются стеклопакетами с ограниченной прозрачностью.
   5. Обязательно должна быть внутренняя навигация. Указатели выполняются в единой концепции.
   6. Помещения оборудуются принудительной вытяжной вентиляцией.
2. **Требования к комплектности дизайн-проекта и формату отчетных материалов**

Дизайн-проект должен быть представлен:

- на бумажном носителе в виде сброшюрованных буклетов на русском языке в формате А3/А4. Буклеты должны быть подписаны и переданы Заказчику в 1 (одном) экземпляре;

- в электронном виде в редактируемом формате (.dwg и 3dsMax с текстурами);

-в электронном виде в формате .jpg с приложением исходных фотоматериалов в формате .jpg (не менее 10 ракурсов).

Документы в электронном виде передаются на материальном носителе – флеш-накопителе.

1. **Сроки выполнения Работ.**

Дата начала выполнения Работ – следующий рабочий день после подписания Сторонами Договора.

Дата окончания выполнения Работ – 1 месяц.