




1. Лист 6 узел 3 ошибка
2. Терморазрыв под домом на глубине -0,48 зачем спрашивает заказчик




1. Зачем щель между отмосткой и выступом?
2. Эту высоту утеплителя меняем на бетон




1. Утеплить боковину ленты, примыкающей к дому слева и справа на 500 мм на всю глубину 
2. Нал ребром ростверка маленькая высота подушки снизу тротуарной плитки. Подушку между ростверком и низом плитки сделать такой, как на всей площадке тераасы.





1. Не отходит лента вправо от колонны к дому



1. Уширение убираем, заглубляем на 1200 ниже левого уровня брусчатки




1. 
2. Опираем полнотелый кирпич на фундамент. В районе цоколя отделка снизу природным камнем 500 мм на клею на пеноплекс на сетку. Выше цоколя клинкер




По периметру всех строений так.


Вентзазор делаем везде выше тротуарной плитки, между фундаментом и верхом плитки внутри вензазора делаем утеплитель.

1. Это не кирпич, а колонна




1. Проработать узел с лестницей справа. Льем правую лестницу вместе с ростверком дома единую.




1. 

Убираем утеплитель, меняем на бетон


1. Занизить ростверк, увеличить подушку под тротуарной плиткой




1. Правый край ростверка узла 4 является подпорной стенкой. Сейчас подушка и тротуарная плитка висит в воздухе




1. Убрать изгиб, уклон в одной плоскости




1. 

Сверху наклонную плиту делаем до ступеней крыльца.




Ширина 2000 мм наклонного въезда в гараж,

Слева, где заканчивается наклонка, ребро




Ребро по краю соединяется справа гаража с ростверком по северному фасаду.

Разработать узлы сопряжения восточной и западной стен с лестницами




Показать подземную часть дома и надземную

1. Дренаж под террасой и указать уклон



1. Уклон в стяжке гаража к воротам 1%. Трапы 150 мм
2. Проверить не попала ли колонна на окно



В основном доме показать выпуски колонн из цокольного этажа, как в гараже.

1. Добавить лотки в гараж https://petrovich.ru/product/154625/