Капитальный ремонт здания «Ревдской средней общеобразовательной школы» по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Победы, 16а, корп.1

2024-05-04

**Том СС**

**подраздел «Сети связи» стадия П**

**- системы охранной сигнализации (ОС); пояснительная записка, план расстановки оборудования**

**- системы охранного телевидения (СОТ); пояснительная записка, план расстановки оборудования**

**- системы контроля управления доступом (СКУД); пояснительная записка, план расстановки оборудования**

**- структурированной кабельной сети (СКС); пояснительная записка, план расстановки оборудования**

 **раздел «Сети связи» стадия Р**

**- системы охранной сигнализации (ОС); расстановка оборудования и трассировка рабочая**

**- системы охранного телевидения (СОТ); расстановка оборудования и трассировка рабочая**

**- системы контроля управления доступом (СКУД); расстановка оборудования и трассировка рабочая**

**- структурированной кабельной сети (СКС); расстановка оборудования и трассировка рабочая**

Локальная сеть делаем везде, **пожарка датчики и разводка не делаем**, делаем видеонаблюдение везде внутри и на фасад - новый сервер и панель для вахтера

**---------**

Сети связи.

СКУД — - на 2 калитки и ворота. Подбор сами

СОТ — На фасады камеры на все выходы и На угол каждого фасада. и внутри камеры в рекриациях с двух сторон это 4 шт. на лестницах 2 шт и запасные выхода 2 шт. Монитор на месте вахты

ОС — датчики на окна, двери на открывание. –

Датчики движения во всех помещениях кроме коридоров, холов, лестничных клетках и санузлах. -

скс разводка лвс В каждый кабинет, учительская, кабинет завуча, в столовую Каб. Заведующего и рекреация на стену где телевизор 1 и 2 этаж - всего 12 точек

Компы для скс:

каб 1-12 1 пк

каб 1-06 1 пк

1-24 1 пк

1-18 1 пк

1-04 1 пк

каб 2-08 1 пк

каб 2-09 1 пк - здесь центральный рутер

2-07 1 пк

2-04 1 пк

2-03 1 пк

2-02 1 пк

2-14 1 пк

всего 12 розеток тройных для витухи

Пк чтобы не расставлять по местам указать что даны условно и оставить запас для разводки