В проектируемом рентгеновском кабинете предусмотреть следующий набор помещений:

1.Процедурная;

2.Комната управления;

3.Фотолаборатория;

4.Туалет для пациентов;

Площади, требования к отделке, инженерным сетям должны соответствовать СанПиН 2.6.1.1192-03.

Проектом предусмотреть перепланировку действующего рентгеновского кабинета с присоединением части соседнего физиокабинета для соответствия вышеперечисленным требованиям.

1. Подраздел «Пояснительная записка»

2. Подраздел «Технологические решения»

3. Подраздел «Расчет радиационной защиты»

4. Подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

5. Подраздел «Автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации»

6. Подраздел «Система водоснабжения»

7. Подраздел «Система водоотведения»

8. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

9. Подраздел «Система электроснабжения»

10. Сметный раздел

