Техническое задание на доработку проектной документации

1. Доработать проект ГСН, изменив точку подключения. Изначальная точка подключения на выходе из ГРПБ, среднее давление. Окончательная точка подключения на входе в ГРПБ, среднее давление (0,6 МПа).
2. Разработать недостающие разделы по котельной согласно 87 постановления. В данный момент есть разделы ГСВ, ТМ, ЭО, ЭМ. По всей видимости раздел ГСВ тоже требует доработки.
3. Все разделы должны быть перевыпущены под другим штампом (не под тем который стоит сейчас)
4. Все разделы в 4 экземплярах, плюс электронный в формате автокад.